Распоряжение Минтранса РФ
от 20.12.2001 N АН-104-р
"Об утверждении Методических рекомендаций по формированию тарифов и сборов на работы и услуги, выполняемые промышленным железнодорожным транспортом"

Источник публикации
М., "Издательство НЦ ЭНАС", 2002 (опубликован без распоряжения)
Примечание к документу

Название документа
Распоряжение Минтранса РФ от 20.12.2001 N АН-104-р
"Об утверждении Методических рекомендаций по формированию тарифов и сборов на работы и услуги, выполняемые промышленным железнодорожным транспортом"
	
 Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru 

Дата сохранения: 13.06.2017 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 декабря 2001 г. N АН-104-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ТАРИФОВ И СБОРОВ НА РАБОТЫ И УСЛУГИ,
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

В целях формирования экономически обоснованных тарифов на работы и услуги, выполняемые организациями и предприятиями промышленного железнодорожного транспорта, не входящими в систему федерального железнодорожного транспорта, а также с целью совершенствования государственного регулирования тарифов промышленного транспорта:
Утвердить и ввести в действие с 1 января 2002 года прилагаемые "Методические рекомендации по формированию тарифов и сборов на работы и услуги, выполняемые промышленным железнодорожным транспортом", разработанные в соответствии с Планом действий Министерства транспорта Российской Федерации по обеспечению безопасного функционирования и устойчивого социально-экономического развития транспортного комплекса на 2000 год.

Первый заместитель Министра
А.П.НАСОНОВ

Утверждаю
Первый заместитель
Министра транспорта
Российской Федерации
А.НАСОНОВ
20 декабря 2001 г. N АН-104-р

Согласовано
Заместитель Министра
экономического
развития и торговли
Российской Федерации
А.ШАРОНОВ

Заместитель
Министра транспорта
Российской Федерации
Б.НОВОСЕЛЬЦЕВ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ТАРИФОВ И СБОРОВ НА РАБОТЫ И УСЛУГИ,
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Методические рекомендации по формированию тарифов и сборов на работы и услуги, выполняемые промышленным железнодорожным транспортом, предназначены для определения экономически обоснованных тарифов на работы и услуги, выполняемые на железнодорожных подъездных путях организациями и предприятиями промышленного железнодорожного транспорта, действующими на правах самостоятельных хозяйственных субъектов, независимо от их юридического статуса.
Настоящие Методические рекомендации разработаны творческим коллективом института "Промтрансниипроект" под руководством доктора техн. наук профессора И. Козлова и канд. техн. наук В.К. Суворова и позволяют рассчитать и обосновать величину тарифа на работы и услуги, выполняемые организациями промышленного железнодорожного транспорта.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Методические рекомендации предназначены для определения экономически обоснованных тарифов на работы и услуги, выполняемые на железнодорожных подъездных путях организациями и предприятиями промышленного железнодорожного транспорта (ОПЖТ), не входящими в систему федерального железнодорожного транспорта, действующими на правах самостоятельных хозяйствующих субъектов, независимо от их юридического статуса.
К работам и услугам, выполняемым ОПЖТ, относятся:
подача и уборка вагонов к грузовым фронтам;
другие технологические операции, обеспечивающие завоз, вывоз, внутреннюю транспортировку грузов и погрузочно-разгрузочные работы.
Под другими технологическими операциями понимаются: холостые пробеги локомотивов, перемещение порожних вагонов, маневровые операции по подбору групп вагонов, расформирование и формирование маршрутов и т.п.
Под погрузочно-разгрузочными работами понимаются операции транспортировки грузов со складов или с подвижного состава других видов транспорта в вагоны и из вагонов на склады или в подвижной состав других видов транспорта, операции по транспортировке грузов вне и внутри складов, а также другие технологические операции, связанные с погрузкой и разгрузкой грузов.
Методические рекомендации позволят рассчитать и обосновать величину тарифа на работы и услуги, выполняемые организациями промышленного железнодорожного транспорта.
1.2. Формирование экономически обоснованных тарифов и сборов на промышленном железнодорожном транспорте должно способствовать решению следующих основных задач:
стимулировать внедрение прогрессивных технологий на промышленном железнодорожном транспорте;
обеспечить рентабельную работу организаций и предприятий промышленного железнодорожного транспорта;
повысить конкурентоспособность продукции отраслей, пользующихся услугами промышленного железнодорожного транспорта.
1.3. Условия функционирования промышленного железнодорожного транспорта разнообразны. Поэтому рыночное положение ОПЖТ не может быть описано какой-нибудь одной моделью. Однако в любой рыночной ситуации основой для установления тарифа являются издержки предприятия и необходимая прибыль.
1.4. Дифференциация тарифов и сборов на работы и услуги, выполняемые конкретной организацией или предприятием промышленного железнодорожного транспорта, должна отражать следующие основные факторы:
конкретные условия выполнения работы или предоставления услуги;
используемую технологию выполнения работы или предоставления услуги;
качество выполнения работы и предоставления услуги.
1.5. Государственное регулирование тарифов включает в себя следующие основные функции:
установление предельного уровня тарифов и сборов, других параметров, предусмотренных соответствующим законодательством;
контроль правильности применения тарифов на практике;
мониторинг текущих издержек и инвестиционной деятельности ОПЖТ;
определение перечня клиентов, подлежащих обязательному обслуживанию.
1.6. Расчетным периодом для определения тарифов является 1 год. Тарифы и сборы пересматриваются по предложению ОПЖТ или исполнительных органов власти субъектов РФ в случае изменения:
цен на материалы, запасные части, топливо и другие ресурсы, потребляемые промышленным железнодорожным транспортом для осуществления транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ;
стоимости услуг, оказываемых ОПЖТ сторонними организациями и предприятиями;
уровня оплаты труда (с учетом инфляционных процессов);
налоговой политики;
норм начислений на оплату труда;
объемов транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
технологии выполнения работ с целью повышения качества предоставляемых услуг и др.
1.7. В зависимости от измерителя тарифы подразделяются на сдельные и повременные. Сдельные тарифы представляют собой плату за единицу выполненной для клиента работы. Повременные тарифы представляют собой плату за использование клиентами технических и других средств ОПЖТ за единицу времени. Применение повременных тарифов обусловливается, как правило, неопределенностью количественных характеристик отдельных операций по транспортировке грузов и нестабильностью временных интервалов, в течение которых возможно использование подвижного состава и трудовых ресурсов. Вид тарифа определяется ОПЖТ исходя из условий работы.
Тарифы на производство работ и оказание услуг ОПЖТ в общем виде определяются по следующей формуле:

                            Т = З (1 + r  ) / Q,                      (1.1)
                                        пр

    где:
    Т - тариф на работу, услугу;
    З - затраты ОПЖТ на производство работ (оказание услуг) за определенный
период времени;
    r   - норматив прибыли;
     пр
    Q  - объем работ (услуг) в соответствующих измерителях за тот же период
времени.
Одна и та же организация (предприятие) промышленного железнодорожного транспорта в один и тот же период выполняет разнообразные работы и услуги множеству клиентов. Тарифы на работы (услуги) устанавливаются дифференцированно по видам работ (оказываемым услугам). Таким образом, приведенная выше формула применяется для каждого вида работ (услуг).
Затраты ОПЖТ для определения тарифов рассчитываются отдельно по каждому виду работ (оказываемых услуг). Некоторые виды затрат ОПЖТ непосредственно сопоставляются с выполняемыми работами (зависящие от объемов выполненных работ затраты). Другие же виды затрат (независящие) распределяются между работами лишь с некоторой степенью условности.
1.8. В качестве основного метода определения затрат на период действия тарифов рекомендуется использовать нормативно-статистический метод. В современных условиях (не отличающихся высокой стабильностью как внешних, так и внутренних условий функционирования предприятий) затраты на расчетный период в соответствии с нормативно-статистическим методом можно определить по формуле:

                           З  = З   + ДЕЛЬТА З,                       (1.2)
                            р    от

    где:
    З  - затраты на расчетный период;
     р
    З   - затраты в отчетном (базовом) периоде;
     от
    ДЕЛЬТА  З  -  изменения  затрат  в  расчетном  периоде в зависимости от
объективно действующих факторов.
    Нормативно-статистический   метод  учитывает  специфику  работы  каждой
конкретной  организации  ОПЖТ.  Эта специфика отражена в величине затрат за
отчетный  период З   и в учете предстоящих изменений для конкретного ОПЖТ в
                  от
расчетном  периоде  ДЕЛЬТА З.  В  составе  ДЕЛЬТА  З  учитываются не только
изменения   существующих  элементов  затрат,  но  также  вновь  появившиеся
элементы. Расчет последних осуществляется по действующим нормативам.
Для использования нормативно-статистического метода необходимо на ОПЖТ обеспечить учет (в базовом году) расходов по видам работ (оказываемых услуг). Существующая бухгалтерская отчетность не всегда позволяет непосредственно отнести как зависящие, так и независящие затраты на определенный вид работы или услуги. Поэтому некоторые виды затрат распределяются по видам работ расчетным путем.
Одно из важнейших требований к установлению тарифов - обеспечить рентабельную работу организации промышленного железнодорожного транспорта.
Это может быть достигнуто за счет соответствующего нормирования прибыли и обоснованного прогнозирования условий выполнения предстоящих работ. В соответствии с п. 5 Постановления Правительства РФ от 07.03.95 N 239 и Постановлением Правительства РФ от 07.05.2001 N 350 органы исполнительной власти субъектов РФ осуществляют государственное регулирование тарифов на транспортные услуги, оказываемые организациями (предприятиями) промышленного железнодорожного транспорта, в том числе путем установления максимального фиксированного уровня рентабельности работы ОПЖТ.
1.9. При формировании тарифов на работы и услуги промышленного железнодорожного транспорта необходимо учесть множество факторов, отражающих технологию работы, фактическое состояние технических средств, внешнюю экономическую ситуацию и др. Ниже представлена общая схема расчетов при установлении тарифов и сборов на промышленном железнодорожном транспорте.

СХЕМА РАСЧЕТОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ТАРИФОВ НА РАБОТЫ И УСЛУГИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │1. Прогнозирование объемов работ и услуг ОПЖТ на расчетный период│
    └───────────────────────────────┬─────────────────────────────────┘
                                    \/
    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │                 2. Технология выполнения работ                  │
    └───────────────────────────────┬─────────────────────────────────┘
                                    \/
    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │           3. Определение расходов по элементам затрат           │
    └───────────────────────────────┬─────────────────────────────────┘
                                    \/
    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │             4. Распределение затрат по видам работ              │
    └───────────────────────────────┬─────────────────────────────────┘
                                    \/
    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │       5. Формирование тарифов по видам выполняемых работ        │
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ И УСЛУГ
ОПЖТ НА РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

2.1. Прогнозирование объемов работ и услуг ОПЖТ, связанных
с транспортировкой грузов на подъездных путях

Прогнозирование осуществляется для каждого грузовладельца с подразделением по родам груза и маршрутам передвижения вагонов на подъездных путях.
В качестве основных классификационных признаков группировки работ и услуг, выполняемых ОПЖТ на расчетный период, предлагается принять:
объем транспортировки грузов Q;
тип вагона р характеризует род транспортируемого груза;
    начальный  и конечный пункты транспортировки в пределах эксплуатируемых
подъездных путей j , j  характеризуют маршрут транспортировки.
                  н   к
Указанные данные приведены в следующих документах: техническом паспорте ОПЖТ, договорах с клиентами, ЕТП (при его наличии) и других.
При прогнозировании объемов работ на расчетный период используются:
заявки предприятия на транспортировку грузов и погрузочно-разгрузочные работы;
прогнозы предприятия о развитии своего производства;
статистические данные об объемах работ за прошедшие периоды.
    Объем транспортировки в каждой группе задается в виде общего количества
тонн груза Q , который должен быть перевезен ОПЖТ за расчетный период Т   .
            i                                                          рас
    Начальный и конечный пункты транспортировки j , j  определяют:
                                                 н   к
маршрут транспортировки;
расстояние транспортировки l;
пункт поступления (сдачи) вагонов с федеральных железных дорог или других видов транспорта;
конкретные погрузочно-разгрузочные фронты на подъездных путях;
конкретные подъездные пути, по которым осуществляются перевозки;
другие параметры, существенным образом влияющие на величину затрат.
Род перевозимого груза р указывается в соответствии с используемой на транспорте номенклатурой грузов, которая согласовывается с обслуживаемой клиентурой.
    Технологический   процесс   выполнения  погрузочно-разгрузочных  работ,
транспортировки  грузов  и  других  услуг  ОПЖТ  должен  быть  согласован с
технологией основного производства обслуживаемого предприятия и технологией
работы  смежного  вида транспорта. Технологические требования обслуживаемых
предприятий   фиксируются  в  Договоре  о  транспортном  обслуживании.  Они
являются  приоритетными  и  должны  обязательно  учитываться и отражаться в
технологии  работы  промышленного  железнодорожного  транспорта. Требования
основного  производства  предприятия  к  ОПЖТ  могут  быть  выражены  двумя
параметрами:  максимальной  величиной  группы вагонов, которые одновременно
                                                                кл      кл
могут  подаваться на погрузочно-разгрузочный фронт предприятия N   , и Т
                                                                max     max
                                                          кл
максимальным интервалом между последовательными подачами Т   . На основании
                                                          max
этих параметров определяется и средняя величина подачи.
    Требования    смежных   видов   транспорта   учитываются   промышленным
железнодорожным транспортом на договорной основе и отражаются в Договоре на
обслуживание  железнодорожных  подъездных  путей и в Едином технологическом
процессе  работы  смежных  видов  транспорта, если такой разрабатывается. В
обобщенном   виде   технологические  требования  смежных  видов  транспорта
представлены   условиями   обмена  вагонами  между  ОПЖТ  и  смежным  видом
транспорта.  При  этом  различаются  следующие варианты: обмен производится
группами   вагонов   N ,  техническими  маршрутами  N   и  отправительскими
                      в                              т
маршрутами  N .  При  прибытии или отправлении вагонов группами указывается
             о
максимальная   величина   группы.  При  прибытии  или  отправлении  вагонов
техническими  или отправительскими маршрутам и указывается величина состава
в  вагонах.  В  случае  обмена техническими или отправительскими маршрутами
пункты формирования и расформирования этих маршрутов определяются Договором
между ФЖД и ОПЖТ.
    Таким  образом,  предстоящие в расчетном периоде объемы транспортировки
грузов  Q  должны быть заданы по группам, отличающимся значениями следующих
                        кл       кл
параметров: j , j , р, N   , N, Т   , N   . Объемы предстоящих на расчетный
             н   к      max      max   пер
период  работ  согласовываются  с  каждым  клиентом.  В ОПЖТ прогнозируемые
объемы транспортировки формируются в виде табл. 1.

Таблица 1

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ

┌───┬────────────────────────┬───────────┬───────────────────────┐
│ N │  Объемы и направления  │Требования │Количество переработок │
│п/п│    транспортировки     │ клиентов  │    вагонов на ОПЖТ    │
│   ├────┬────┬────┬────┬────┼─────┬─────┼───────────────────────┤
│   │    │    │    │    │    │ кл  │ кл  │                       │
│   │ Q  │ j  │ j  │ р  │ N  │N    │T    │         N             │
│   │    │  н │  к │    │    │ max │ max │          пер          │
├───┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───────────────────────┤
│ 1 │ 2  │ 3  │ 4  │ 5  │ 6  │  7  │  8  │           9           │
├───┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───────────────────────┤
│1  │    │    │    │    │    │     │     │                       │
├───┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───────────────────────┤
│2  │    │    │    │    │    │     │     │                       │
├───┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───────────────────────┤
│i  │    │    │    │    │    │     │     │                       │
├───┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───────────────────────┤
│...│    │    │    │    │    │     │     │                       │
├───┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼───────────────────────┤
│m  │    │    │    │    │    │     │     │                       │
└───┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴─────┴───────────────────────┘

Следует отметить, что каждая строка таблицы отличается хотя бы одним показателем, зафиксированным в столбцах 3 - 9 табл. 1.
    Условные обозначения:
    Q - общий объем транспортировки на расчетный период в тоннах;
    j  - начальный пункт транспортировки;
     н
    j  - конечный пункт транспортировки;
     к
    р - тип вагона;
    N - количество перевозимых вагонов с грузом (расчетная величина);
     кл
    N    - максимальная величина одновременной подачи вагонов клиенту;
     max
     кл
    Т    - максимальный интервал между очередными подачами вагонов;
     max
    N    - количество переработок  вагонов  на  ОПЖТ (количество маневровых
     пер
операций, приходящихся на один вагон).
Дополнительные по отношению к перечисленным требования грузовладельцев относительно регулярности, сохранности и безопасности транспортировки потребуют дополнительных затрат промышленного железнодорожного транспорта, которые также учитываются при определении тарифов.
Однако затраты, связанные с дополнительными требованиями грузовладельцев, не должны включаться в основной тариф на транспортные услуги. Эти требования можно рассматривать как оказание дополнительных услуг, и их оплата осуществляется по отдельным дополнительным тарифам.

2.2. Прогнозирование объемов погрузочно-разгрузочных работ

При прогнозировании объемов погрузочно-разгрузочных работ определяющее значение имеют параметры погрузочно-разгрузочных фронтов, так как именно с погрузочно-разгрузочным фронтом идентифицируются и средства механизации, и схема выполнения работ. Поэтому прогнозирование объемов погрузочно-разгрузочных работ Q должно осуществляться по пунктам погрузки-выгрузки. Номер пункта погрузки-выгрузки обозначен через i. Информация о расположении пунктов погрузки-выгрузки имеется в техническом паспорте ОПЖТ. Характеристики устройств и средств механизации погрузочно-разгрузочных работ для каждого пункта также приводятся в техническом паспорте.
Номенклатура грузов, с которыми производятся грузовые операции, оказывает решающее влияние и на способы выполнения этих операций, и в конечном итоге на их стоимость. Для прогнозирования объемов погрузочно-разгрузочных работ обычно применяется своя номенклатура грузов. Род груза при прогнозировании погрузочно-разгрузочных работ обозначен через р. В Единых нормах выработки и времени на вагонные, автотранспортные и складские погрузочно-разгрузочные работы (в дальнейшем - Единые нормы) используется следующая номенклатура грузов:
1. Тарно-упаковочные и штучные грузы;
2. Мясные грузы;
3. Тяжеловесные грузы;
4. Металлы и металлические изделия;
5. Лесоматериалы;
6. Огнеупорные грузы;
7. Зерновые грузы россыпью;
8. Овощные грузы россыпью;
9. Навалочные грузы.
Схема выполнения погрузки-выгрузки зависит от рода выполняемой грузовой операции, которую обозначим через g. Нормы выработки и нормы времени разработаны для различных схем производства погрузочно-разгрузочных работ. Для каждого погрузочно-разгрузочного пункта параметр g может принимать различные значения. В целом различные схемы выполнения грузовых работ определяются комбинацией мест начального и конечного положения груза. Например:
    g  - погрузка груза со склада в железнодорожный подвижной состав;
     1
    g  - выгрузка груза из железнодорожного подвижного состава на склад;
     2
    g   -  перегрузка груза из одного подвижного состава в другой подвижной
     3
состав и т.д.
    Множество  схем  грузовых работ, которые выполняются на грузовом пункте
i, обозначено через G .
                     i
    Таким образом, прогнозирование объемов погрузочно-разгрузочных работ на
расчетный   период   представляет  собой  определение  совокупности  данных
следующего вида: Q   .
                  ipg

3. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Технология работы ОПЖТ в части оказания транспортных услуг может быть описана в виде следующих основных блоков:
перемещение груженых и порожних вагонов по подъездному пути;
маневровая работа по формированию и расформированию групп (маршрутов) вагонов на технической станции ОПЖТ;
техническое обслуживание и ремонт подвижного состава;
техническое обслуживание и ремонт путевых устройств;
техническое обслуживание устройств сигнализации и связи;
прочие работы (охрана предприятия, организация работы и др.).
В случаях когда разрабатывается Единый технологический процесс работы станции федеральных железных дорог и подъездного пути или технологический процесс работы ОПЖТ, все параметры, определяющие потребность в ресурсах на перемещение вагонов и маневровую работу (локомотивах, бригадах и т.д.), должны приниматься на основе указанных документов. В тех случаях, когда технологические процессы не разрабатываются, предлагается применять обобщенные характеристики технологических процессов.

3.1. Технологические операции по перемещению
вагонов на подъездных путях

Ниже представлена последовательность технологических операций, выполняемых ОПЖТ при всех видах передвижений вагонов на подъездных путях.
При завозе грузов:

         ┌────┐                   ┌────┐                   ┌────┐
         │    │<─────────────────>│    │<─────────────────>│    │
         │ ВП │<.................>│ С1 │<.................>│П-В │
         │    │< ── ┐             │    │             ┌ ── >│    │
         └────┘                   └────┘                   └────┘
                    │               /\               │
                                    │
                    │                                │
                                    │
                    │               \/               │
                                  ┌────┐
                    │             │    │             │
                     ── ── ── ── >│ Д  │< ── ── ── ──
                                  │    │
                                  └────┘

Рис. 1. Схема передвижения вагонов при завозе грузов:
ВП - выставочные пути; С1 - станция ОПЖТ; П-В - места
погрузки-выгрузки грузов; Д - деповские устройства

На рис. 1 сплошными стрелками показано направление движения груженых вагонов; пунктирными стрелками показано направление движения порожних вагонов, освобожденных после выгрузки. Штрихпунктирными линиями показаны "холостые" рейсы локомотива.
На схеме представлен случай, когда поступающие вагоны перерабатываются на одной станции ОПЖТ. Это соответствует ситуации, когда на станции расформировываются группы вагонов с подборкой вагонов по пунктам погрузки-выгрузки. Необходимо иметь в виду, что если вагоны поступают разрозненными группами, то в одной группе могут быть вагоны различных назначений. Поэтому и возникает необходимость сортировочной работы на станциях (парках путей) ОПЖТ. Такая же ситуация может быть и при поступлении вагонов техническими маршрутами. Часто встречаются ситуации, когда переработка вагонов осуществляется не на одной станции ОПЖТ. Также не исключаются случаи, когда поступающие вагоны непосредственно могут подаваться к местам погрузки-выгрузки.
Возможно, вместо выставочных путей станции федеральных железных дорог, с которых поступают и на которые сдаются вагоны с подъездного пути, могут выступать стыковые пункты с другими видами транспорта.
Для случаев, когда вагоны перерабатываются на одной станции ОПЖТ, перечень технологических операций включает в себя:
прием вагонов работниками ОПЖТ на выставочных путях;
заезд локомотива ОПЖТ на выставочные пути;
передвижение локомотива с вагонами до промышленной станции ОПЖТ;
расформирование группы вагонов (технического или отправительского маршрута) по пунктам назначения груза;
подача группы вагонов от технической станции до мест выгрузки груза;
подача порожних вагонов от мест выгрузки до технической станции ОПЖТ, формирование группы вагонов для передачи на выставочные пути;
передвижение группы порожних вагонов на выставочные пути станции железной дороги;
сдача порожних вагонов на выставочных путях приемщику станции железной дороги;
возвращение локомотива с выставочных путей на станцию ОПЖТ.
При вывозе груза. Схема передвижения вагонов и локомотивов при вывозе груза практически полностью повторяет аналогичную схему при завозе груза. Единственное отличие состоит в том, что стрелки, обозначающие движение вагонов, должны быть изменены на обратные.
При внутренних перевозках будем различать следующие виды операций технологического процесса:
формирование группы порожних вагонов (маршрута) на промышленной станции ОПЖТ для погрузки грузов;
передвижение группы вагонов (маршрута) от промышленной станции ОПЖТ до места погрузки;
возвращение локомотива от места погрузки до промышленной станции ОПЖТ;
заезд локомотива за погруженными вагонами;
передвижение погруженных вагонов (маршрута) к месту выгрузки;
возвращение локомотива от места выгрузки на промышленную станцию ОПЖТ;
заезд локомотива за выгруженными вагонами;
передвижение локомотива с выгруженными вагонами от мест выгрузки до станции ОПЖТ.
Перечень технологических операций является типовым, соответствующим наиболее часто встречающимся на практике случаям. Возможные отклонения от типового случая состоят в следующем.
В некоторых случаях подача-уборка вагонов от выставочных путей до мест погрузки-выгрузки осуществляется непосредственно без переработки на станциях подъездного пути. В таком случае операции "формирование-расформирование" составов на станции ОПЖТ будут отсутствовать. Для других случаев требуется двойная переработка вагонов: сначала состав расформировывается на первой станции ОПЖТ, а затем передается на следующую станцию, где и производится подборка вагонов по местам погрузки-выгрузки.
Таким образом, каждое из прогнозируемых перемещений вагонов на подъездных путях может осуществляться по своей технологии, отличной как составом технологических операций, так и затратами ресурсов на их выполнение. Для того чтобы технологический процесс представить вполне определенным, необходимо указать конкретные станции подъездного пути, на которых осуществляется переработка вагонов. Место расположения станций и их технические параметры определены техническим паспортом ОПЖТ.
Анализ состава технологических операций типового технологического процесса показывает, что все операции в основном сводятся к 8 видам. Эти виды операций и влияющие на их выполнение параметры представлены в табл. 2. Однако следует иметь в виду, что для конкретного ОПЖТ технологическая схема может отличаться от представленной в табл. 2. Технологическая схема определяет хотя и большую, но только часть затрат, связанных с выполнением транспортных услуг. Это свидетельствует о том, что использование настоящих Методических рекомендаций в конкретных случаях потребует вносить определенные коррективы.

Таблица 2

ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГРУЗОВ ОПЖТ

┌───┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│ N │      Наименование операции       │        Влияющие параметры        │
│п/п│                                  │                                  │
├───┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│1  │Обработка подачи (вагонов) по при-│Количество вагонов N              │
│   │бытии на промышленную станцию ОПЖТ│                    ваг           │
├───┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│2  │Прием-сдача вагонов работниками   │Количество вагонов N              │
│   │ОПЖТ на выставочных путях         │                    ваг           │
├───┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│3  │Холостой пробег локомотивов от    │Количество пробегов n, длина      │
│   │промышленной станции ОПЖТ до      │пробега l                         │
│   │выставочных путей и обратно       │                                  │
├───┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│4  │Прием (сдача) вагонов работниками │Количество вагонов N              │
│   │ОПЖТ от работников (работникам)   │                    ваг           │
│   │обслуживаемых предприятий         │                                  │
├───┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│   │                                  │                               гр │
│5  │Передвижение груженых вагонов от  │Масса брутто груженых вагонов Q  ,│
│   │выставочных путей до промышленной │                               бр │
│   │станции ОПЖТ и обратно            │                   гр1            │
│   │                                  │количество рейсов n   , длина     │
│   │                                  │                   р              │
│   │                                  │              1                   │
│   │                                  │передвижения l   , эквивалентный  │
│   │                                  │              пер                 │
│   │                                  │       1                          │
│   │                                  │уклон i                           │
│   │                                  │       э                          │
├───┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│6  │Передвижение порожних вагонов от  │Масса брутто порожних вагонов     │
│   │выставочных путей до технической  │ пор                     пор1     │
│   │станции ОПЖТ и обратно            │Q   , количество рейсов n    ,    │
│   │                                  │ бр                      р        │
│   │                                  │                    1             │
│   │                                  │длина передвижения l   ,          │
│   │                                  │                    пер           │
│   │                                  │                     1            │
│   │                                  │эквивалентный уклон i             │
│   │                                  │                     э            │
├───┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│   │                                  │                               гр │
│7  │Передвижение груженых вагонов от  │Масса брутто груженых вагонов Q  ,│
│   │промышленной станции ОПЖТ до мест │                               бр │
│   │выгрузки и обратно                │                   гр2            │
│   │                                  │количество рейсов n   , длина     │
│   │                                  │                   р              │
│   │                                  │              2                   │
│   │                                  │передвижения l   , эквивалентный  │
│   │                                  │              пер                 │
│   │                                  │       2                          │
│   │                                  │уклон i                           │
│   │                                  │       э                          │
├───┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│8  │Передвижение порожних вагонов от  │Масса брутто порожних вагонов     │
│   │промышленной станции ОПЖТ до мест │ пор                     пор2     │
│   │погрузки-выгрузки и обратно       │Q   , количество рейсов n    ,    │
│   │                                  │ бр                      р        │
│   │                                  │                    2             │
│   │                                  │длина передвижения l   ,          │
│   │                                  │                    пер           │
│   │                                  │                     2            │
│   │                                  │эквивалентный уклон i             │
│   │                                  │                     э            │
├───┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│9  │Расформирование поступивших групп │Маневровые локомотиво-часы при    │
│   │вагонов (технических или          │                 манр             │
│   │отправительских маршрутов) на     │расформировании Т    , маневровые │
│   │технической станции ОПЖТ с        │                 л-ч              │
│   │подбором групп вагонов по местам  │                            манр  │
│   │погрузки-выгрузки                 │в-часы при расформировании Т      │
│   │                                  │                            в-ч   │
├───┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│10 │Формирование групп вагонов        │Маневровые локомотиво-часы при    │
│   │(технических или отправительских  │              манф                │
│   │маршрутов) на технической станции │формировании Т    , маневровые    │
│   │ОПЖТ для сдачи их на ФЖД          │              л-ч                 │
│   │                                  │                         манф     │
│   │                                  │в-часы при формировании Т         │
│   │                                  │                         в-ч      │
├───┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│11 │Перестановка вагонов с фронта     │Количество сдвоенных операций К   │
│   │выгрузки (погрузки) на фронт      │                               сдв│
│   │погрузки (выгрузки)               │                                  │
└───┴──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ
ГРУЗОВ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ

Затраты, образующие себестоимость продукции (работ, услуг), группируются в соответствии с их экономическим содержанием по следующим пяти элементам:
затраты на оплату труда работников ОПЖТ;
отчисления на социальные нужды;
материальные затраты, включая затраты на топливо и горюче-смазочные материалы (ГСМ);
амортизация основных фондов;
прочие затраты.

4.1. Заработная плата

Прогнозирование заработной платы рекомендуется представить в виде табл. 4.1.

Таблица 4.1

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

 Категории работников 	   Среднегодовая    
    численность     	Среднемесячная
  зарплата с  
 начислениями,
     руб.     	Общая    
прогнози-
руемая   
годовая  
зарплата,
руб.     	
	отчет-
ная   	прог- 
нози- 
руемая	откор-
ректи-
рован-
ная   	отчет-
ная   	прогно-
зируе- 
мая    		
Машинисты             							
Составители           							
Приемосдатчики        							
Диспетчеры            							
Ремонтники подвижного 
состава, в т.ч.:      							
начальник депо        							
зам. начальника депо  							
слесари               							
токари                							
электромонтеры        							
Ремонтники пути, в    
т.ч.:                 							
начальник участка     							
зам. начальника       
участка               							
дорожные мастера      							
монтеры пути          							
электросварщики       							
машинисты экскаваторов							
машинисты путевых     
машин                 							
водители дрезин       							
машинисты автокранов  							
Ремонтники устройств  
сигнализации и связи  							
Работники             
автотранспорта        							
Прочие работники      							
Административно-управ-
ленческий персонал    							
Итого                 							

Из представленных в таблице столбцов только 3 и 7 определяются расчетным путем. Значения остальных столбцов либо принимаются по отчетным данным, либо корректируются на основе экспертных соображений.
Корректировка среднегодовой численности осуществляется на основе прогнозируемого значения (графа 3) и проводимой на предприятии кадровой политики.
Среднемесячная зарплата для всех категорий работников устанавливается на основе трудовых договоров и соглашений, в которых учитывается отчетная величина среднемесячной зарплаты, а также планируемые инфляция и индексация.
Прогнозируемая численность работников определяется с учетом предстоящих объемов работ.
Потребное количество локомотивных бригад и составителей непосредственно зависит от числа эксплуатируемых локомотивов. Эта зависимость выражается следующей формулой:

                                 30,5 х 24
                           К   = --------- М   ,                      (4.1)
                            бр     t        лок
                                    мес

    где:
    t     -  установленная  законом  месячная  норма выработки локомотивной
     мес
бригады с учетом выходных дней и отпусков, часов;
    30,5 - среднее количество дней в месяце;
    24 - число часов в сутках;
    М    - число эксплуатируемых локомотивов.
     лок
По технологическим условиям на некоторых ОПЖТ локомотивы могут работать не на всех путях, а только на определенной их совокупности. Такие обособленные совокупности путей ОПЖТ в соответствии со сложившейся практикой назовем участком. Для каждого участка количество потребных локомотивов должно определяться отдельно.
Потребность в локомотивах рабочего парка для каждого участка определяется количеством локомотиво-часов: а) в движении; б) на выполнение маневровых работ; в) на межоперационные простои.
Локомотиво-часы в движении в соответствии с описанной выше технологией определяются временем на выполнение рейсов:
холостых от технической станции ОПЖТ до выставочных путей и обратно;
с вагонами (гружеными или порожними) от выставочных путей до технической станции ОПЖТ и обратно;
с вагонами (гружеными или порожними) от технической станции ОПЖТ до мест погрузки-выгрузки вагонов и обратно.
Каждая из перечисленных величин определяется по однотипной формуле вида:

                                       l
                                 Т = n --,                            (4.2)
                                       ню

где:
Т - затраты локомотиво-часов при выполнении рейсов каждого типа;
n - количество рейсов, необходимых для выполнения операций, связанных с транспортировкой грузов;
l - протяженность соответствующего рейса, км;
ню - скорость передвижения, км/ч.
Протяженность рейсов и скорости передвижения принимаются в соответствии с данными технического паспорта и технологического процесса. Порядок определения количества рейсов, необходимых для выполнения операций, связанных с транспортировкой грузов, зависит от типа рейса. Ниже приводятся формулы для определения количества рейсов каждого типа.
    Количество  холостых  рейсов локомотивов с промышленной станции ОПЖТ до
выставочных путей и обратно (n ) определяется по формуле:
                              х

                                  N
                                   пр-сд
                           n  = 2 ------ а    ,                       (4.3)
                            х      m      совм
                                    гр

    где:
    N       - количество принимаемых и сдаваемых на магистральный транспорт
     пр-сд
вагонов для рассматриваемого участка ОПЖТ;
    m   - среднее количество вагонов в группе;
     гр
    а      -  коэффициент  (меньше  1),  учитывающий,  что  некоторая часть
     совм
заездов (выездов) локомотивов совмещается с подачей или уборкой вагонов.
Число принимаемых и сдаваемых вагонов складывается из груженых и порожних вагонов. При завозе грузов принимаются груженые вагоны и сдаются порожние; при вывозе груза принимаются порожние вагоны и сдаются груженые вагоны.
Таким образом:

                           i         i     i
                          N      = (N   + N   ),
                           пр-сд     гр    пор

                                       i     i
                        N      = SUM (N   + N   ).                    (4.4)
                         пр-сд    i    гр    пор

Для каждой заданной транспортировки (i) род груза определен однозначно. Без большой погрешности можно принять, что для фиксированной транспортировки используется один тип вагона. Тогда число груженых вагонов, используемых при i-ой транспортировке, определится по формуле:

                                        i
                                    Q  N
                               i     i  отч
                              N   = -------,                          (4.5)
                               гр    Q
                                      отчi

    где:
    Q  (Q    ) - объем транспортировки прогнозируемый (отчетный) в тоннах;
     i   отчi
     i
    N    - отчетное количество груженых вагонов.
     отч
    При  повагонных  отправках  средняя статическая нагрузка на вагон (q  )
                                                                        ст
определяется по формуле:

                                      Q
                                       отч
                                q   = ----.                           (4.6)
                                 ст    i
                                      N
                                       отч

    Число   порожних  вагонов,  связанных  с  конкретной  транспортировкой,
определяется по формуле:

                          i             i     i
                         N    = (1 - ПСИ   ) N  .                     (4.7)
                          пор           сдв   гр

                                       i
    Коэффициент сдвоенных операций (ПСИ   ) определяется на основе отчетных
                                       сдв
данных.
    Количество  рейсов  с  вагонами  от  выставочных  путей до промышленной
станции ОПЖТ и обратно n      :
                        вп-тст

                                        N
                                         пр-сд
                            n       = 2 ------.                       (4.8)
                             вп-тст      m
                                          гр

    Значение m   принимается на основе отчетных данных.
              гр
    Количество    рейсов    от    промышленной   станции   ОПЖТ   до   мест
                                           i
погрузки-выгрузки   вагонов   и  обратно  n     .  Перемещение  вагонов  от
                                           тс-пв
промышленной станции ОПЖТ до мест погрузки-выгрузки производится для каждой
отдельной   транспортировки.   Поэтому   и  количество  необходимых  рейсов
определяется   для   каждой   прогнозируемой  транспортировки  отдельно  по
следующей формуле:

                                         i
                                        N
                              i          гр
                             n      = 2 ----,                         (4.9)
                              тс-пв      i
                                        m
                                         под

          i
    где  m     - средняя величина подачи вагонов к месту погрузки-выгрузки.
          под
Значение средней величины подачи определяется по отчетным данным.
    Затраты локомотиво-часов на передвижение будут равны:

                        l             l                 l
                         х             х         i       i
              Л    = n  --- + n       --- + SUM n       ---,         (4.10)
               пер    х ню     вп-тст ню     i   тст-пв ню
                          х             в                 п

    где:
    l ,  l  - расстояние от выставочных путей до технической станции ОПЖТ и
     х    i
расстояние   от   технической   станции   ОПЖТ   до   соответствующего i-ой
транспортировке погрузочно-разгрузочного пункта;
    ню ,  ню ,  ню   - скорости передвижения локомотива при холостом рейсе,
      х     в     п
при  передвижении локомотива с вагонами от выставочных путей до технической
станции  ОПЖТ  и  при  движении  локомотива  от технической станции до мест
погрузки-выгрузки соответственно.
    Затраты  локомотиво-часов  на  передвижение,  отнесенные  к  конкретной
транспортировке, определяются по формуле:

                                       i
                           l     l    N                l
                 i          х     х    пр-сд    i       i
                Л    = n  (--- + ---) ------ + n       ---.          (4.11)
                 пер    х  ню    ню   N         тст-пв ню
                             х     в   пр-сд             п

                        i
                       N
                        пр-сд
    Введем обозначение ------ = R .
                       N         i
                        пр-сд
    Коэффициент  R   выражает  долю  i-ой  транспортировки  в  общем объеме
                  i
транспортировок.
    С учетом введенного обозначения:

                                                      l
                 i             1     1         i       i
                Л    = n  l  (--- + ---) R  + n       ---.           (4.12)
                 пер    х  х  ню    ню    i    тст-пв ню
                                х     в                 п

    Локомотиво-часы на маневровые операции определяются по формуле:

                                           i
                            Л    = t  SUM N   ,                      (4.13)
                             ман    м  i   пер

          i
    где  N     -  количество  перерабатываемых  вагонов,   определяемое  по
          пер
формуле:

                              i         i
                             N    = k  N     ,                       (4.14)
                              пер    i  пр-сд

    где:
    t   -  время  на  маневровые  операции,  отнесенное на 1 переработанный
     м
вагон;
    k   -  среднее  количество  переработок  одного  вагона  на технических
     i
станциях ОПЖТ.
                        i
                       N
                 i      пер
    Обозначим: ФИ  = --------. Тогда локомотиво-часы маневровые, отнесенные
                          i
                     SUM N
                      i   пер
к транспортировке i, будут равны:

                              i            i
                             Л    = Л    ФИ .                        (4.15)
                              ман    ман

    Простои  локомотивов,  связанные  с экипировкой, текущим обслуживанием,
ремонтами,  а  также  межоперационные  простои локомотивов определяются как
определенная  доля  от суммы локомотиво-часов в движении и локомотиво-часов
маневровых.  Коэффициент  пропорциональности а    устанавливается следующим
                                              доп
образом.  Для  базового  (отчетного)  периода  по приведенным выше формулам
                                           ф        ф
(4.10)  и  (4.13)  вычисляются  значения  Л     и  Л   .  Коэффициент  а
                                           пер      ман                 доп
определяется по формуле:

                                  ф      ф       ф
                     а    = 1 - (Л    + Л   ) / Л   .                (4.16)
                      доп         пер    ман     общ

    На  прогнозируемый  период значение коэффициента а    принимается таким
                                                      доп
же, как и для отчетного периода. Таким образом:

                         Л  = а    (Л    + Л   ).                    (4.17)
                          д    доп   пер    ман

    Дополнительные     локомотиво-часы,     отнесенные     к     конкретной
транспортировке, определятся по формуле:

                                    i      i
                                   Л    + Л
                         i          пер    ман
                        Л  = Л  -----------------.                   (4.18)
                         д    д       i      i
                                SUM (Л    + Л   )
                                 i    пер    ман

    Таким образом, общие затраты локомотиво-часов будут равны:

                      Л    = Л    + Л    + Л ,                       (4.19)
                       общ    пер    ман    д

а затраты локомотиво-часов на конкретную транспортировку:

                             i      i      i
                       Л  = Л    + Л    + Л .                        (4.20)
                        i    пер    ман    д

    Обозначим    долю    локомотиво-часов,   приходящуюся   на   конкретную
транспортировку, через Р , величину которой можно определить по формуле:
                        i

                                       Л
                                        i
                                Р  = ------.                         (4.21)
                                 i   SUM Л
                                      i   i

    Требуемое  количество локомотивов в прогнозируемом периоде определяется
по формуле:

                                 Л
                                  общ
                          М    = ---- К    К   ,                     (4.22)
                           лок   8760  рем  нер

    где:
    К     -  коэффициент,  учитывающий  различные виды ремонта, принимается
     рем
равным  в соответствии с Методическими указаниями по планированию и анализу
себестоимости  перевозок  и  погрузочно-разгрузочных  работ на предприятиях
промышленного железнодорожного транспорта (Москва, 1986, МПС). Его величина
колеблется в пределах 1,1 - 1,2;
    К     -  коэффициент неравномерности транспортировок, величина которого
     нер
колеблется в пределах 1,1 - 1,2.
Общее потребное количество округляется в большую сторону до ближайшего целого.
Количество требуемых локомотивных бригад определяется в зависимости от количества локомотивов по формуле (4.1).
Количество составителей можно принять равным количеству локомотивных бригад. Следовательно, годовые затраты на оплату локомотивных бригад и составителей определятся по формуле:

                        З   = 12К   (С     + С    ),                 (4.23)
                         бр      бр   л.бр    сост

а  годовые  затраты  на  оплату  труда  локомотивных бригад и составителей,
отнесенные к конкретной транспортировке, определятся по формуле:

                                i
                               З   = З   Р .                         (4.24)
                                бр    бр  i

    Количество  приемосдатчиков  вагонов зависит от максимально допустимого
времени простоя вагонов под приемосдаточными операциями (Т   ), максимально
                                                          max
допустимого количества вагонов в подаче (N   ) и норматива времени на прием
                                          max
(сдачу) 1 вагона (t    ) и определяется по формуле:
                   норм

                                 t     N
                                  норм  max
                        К      = ---------- х S   .                  (4.25)
                         пр-сд      Т          нер
                                     max

    Коэффициент  S     учитывает  неравномерность  выполнения  операций  по
                  нер
приему-сдаче вагонов.
    Общие затраты на оплату труда приемосдатчиков определяются по формуле:

                         З      = 12К      С     ,                   (4.26)
                          пр-сд      пр-сд  пр-сд

    где:
    К      - среднемесячное количество приемосдатчиков;
     пр-сд
    С      - месячная оплата труда одного приемосдатчика.
     пр-сд
Затраты на оплату труда приемосдатчиков, приходящиеся на конкретную транспортировку, определяются пропорционально величине принятых и сданных вагонов для этой транспортировки. Таким образом:

                             i
                            З      = З      R .                      (4.27)
                             пр-сд    пр-сд  i

    Среднемесячное   количество   диспетчеров   в   прогнозируемом  периоде
определяется по формуле:

                                        пр
                                       N
                               пр    ф  пер
                              К   = К  ----,                         (4.28)
                               д     д  ф
                                       N
                                        пер

    где:
     пр
    К   - среднемесячное количество диспетчеров в отчетном периоде;
     д
     пр     ф
    N   ,  N     -  количество  перерабатываемых вагонов в прогнозируемом и
     пер    пер
отчетном периодах соответственно.
    Затраты на оплату труда диспетчеров определяются по формуле:

                                      пр
                              З  = 12К   С .                         (4.29)
                               д      д   д

Затраты на оплату труда диспетчеров распределяются между конкретными транспортировками пропорционально числу перерабатываемых вагонов на технической станции ОПЖТ.
Таким образом:

                                i
                               З  = З  ФИ .                          (4.30)
                                д    д   i

    Работники  по  обслуживанию  и  ремонту  подвижного  состава. Если ОПЖТ
содержит  несколько участков, то оплата труда начальника депо и заместителя
начальника  депо  делится  между ними пропорционально числу эксплуатируемых
локомотивов.   Доля  использования  (по  времени)  начальника  депо  и  его
               пр
заместителя  (N  ),  относящаяся  к  расчетному  участку,  определяется  по
               н
формуле:

                                        L
                                пр    ф  пр
                               N   = N  ---,                         (4.31)
                                н     н L
                                         ф

         ф
    где N   -  доля  использования  (по  времени)  начальника  депо  и  его
         н
заместителя в отчетном периоде.
    Общие  затраты  по  оплате  труда  начальника  депо  и  его заместителя
определяются по формуле:

                                    пр
                        З      = 12N   (С  + С   ).                  (4.32)
                         н.зам      н    н    зам

Заработная плата начальника депо и заместителя начальника депо, относящаяся к конкретной транспортировке, распределяется пропорционально заработной плате локомотивных бригад. Таким образом:

                             i
                            З      = З      Р .                      (4.33)
                             н.зам    н.зам  i

Количество слесарей, токарей, электромонтеров, электросварщиков и других работников на прогнозируемый период определяется по следующей формуле:

                                                пр
                                               М
                                пр       ф      лок
                               К      = К      ----.
                                с.т.э    с.т.э  ф
                                               М
                                                лок

    Затраты  на  оплату  труда  этой  категории  работников определяются по
формуле:

                                     пр
                         З      = 12К      С     .                   (4.34)
                          с.т.э      с.т.э  с.т.э

Доля затрат на оплату труда этой категории работников, относимых на конкретную транспортировку, распределяется пропорционально числу локомотивов, относящихся к конкретной транспортировке. Таким образом:

                             i
                            З      = З      Р .                      (4.35)
                             с.т.э    с.т.э  i

Работники, занятые на текущем содержании и ремонте путей. Затраты на оплату труда начальника участка, заместителя начальника участка, дорожного мастера распределяются между участками ОПЖТ. Количество этих категорий работников, приходящихся на рассматриваемый участок, в прогнозируемом периоде определяется по формуле:

                                               пр
                                              L
                         пр          ф         у
                        К         = К         ----,                  (4.36)
                         ну,зам,д    ну,зам,д L
                                               общ

         пр
    где L  , L    - длина путей  рассматриваемого  участка в прогнозируемом
         у    общ
периоде и общая длина путей ОПЖТ соответственно.
    Годовая зарплата начальника участка и его заместителя равна:

                               пр
                З         = 12К         (С   + С    + С  ).          (4.37)
                 ну,зам,д      ну,зам,д   ну    зам    дм

Затраты на оплату труда этой категории работников распределяются между конкретными транспортировками пропорционально выполняемой тонно-километровой работе брутто.
    Тонно-километры   брутто,   относимые   к  конкретной  транспортировке,
                                                                   ваг
складываются  из  двух  частей: тонно-километры брутто от вагонов Г   (i) и
                                                                   бр
                                         лок
тонно-километры    от    локомотивов    Г   (i).   Указанные   составляющие
                                         бр
тонно-километров брутто определяются по следующим формулам:

                   ваг        i         т     i    т
                  Г   (i) = (N   (q  + q ) + N    q ) l ,            (4.38)
                   бр         гр   i    i     пор  i   i

                    лок             i       i
                   Г   (i) = Р    (n  l  + n       l ),              (4.39)
                    бр        лок   х  х    тст-пв  i

                                  ваг       лок
                        Г  (i) = Г   (i) + Г   (i),                  (4.40)
                         бр       бр        бр

    где:
    q   -  средняя  статическая нагрузка на вагон для i-ой транспортировки,
     i
т/ваг;
     т
    q  - средняя масса тары вагона для i-ой транспортировки, т/ваг.
     i
                                        т
    Средняя   масса   тары   вагонов   q    принимается  в  соответствии  с
                                        i
характеристиками используемых при i-ой транспортировке вагонов.
    Обозначим   долю   тонно-километровой   работы  брутто,  относящейся  к
конкретной транспортировке, через S :
                                   i

                                    Г  (i)
                                     бр
                             S  = ----------.                        (4.41)
                              i   SUM Г  (i)
                                   i   бр

    Таким образом:

                          i
                         З         = З         S .                   (4.42)
                          ну,зам,д    ну,зам,д  i

    Количество  монтеров  пути,  обеспечивающих  текущее  содержание путей,
определяется по формуле:

                                         пр
                                        L
                                пр    ф  у
                               К   = К  ---,                         (4.43)
                                м     м  ф
                                        L
                                         у

    где:
     ф
    К   -  количество  монтеров  пути  в  отчетном  периоде  или  величина,
     м
определяемая  произведением  норматива  (потребность  монтеров пути на 1 км
пути) на фактическую протяженность путей в отчетном периоде;
     пр    ф
    L  ,  L   -  протяженность  путей  участка  в прогнозируемом и отчетном
     у     у
периодах соответственно.
    Общие  годовые  затраты  на  оплату труда монтеров пути определяются по
формуле:

                                      пр
                            З    = 12К   С   ,                       (4.44)
                             мон      м   мон

    где С    - среднемесячная зарплата монтера пути.
         мон
    Годовые  затраты на оплату труда монтеров пути, относимые на конкретную
транспортировку, составят:

                               i
                              З    = З    S .                        (4.45)
                               мон    мон  i

Количество электросварщиков, машинистов экскаваторов, машинистов путевых машин, водителей дрезин, машинистов автокранов, занятых на ремонте пути собственными силами (соответственно и затраты на их оплату труда), определяется планом проведения ремонтных работ на прогнозируемый период. Необходимый объем ремонтных работ определяется исходя из общего наличия путей и действующих нормативов периодичности проведения ремонтов.
    Обозначим количество этих категорий работников на прогнозируемый период
через  К   , К      , К     , К  , К     соответственно. Годовые затраты на
        э.с   маш.эк   маш.п   др   а.кр
оплату  труда  перечисленных  категорий работников на прогнозируемый период
определяются по формуле:

        З    = 12 (К    С    + К       С       + К      С      +
         рем        э.с  э.с    маш.эк  маш.эк    маш.п  маш.п

                         + К   С   + К     С    ).                   (4.46)
                            др  др    а.кр  а.кр

Затраты на оплату труда перечисленных ремонтных работников распределяются между конкретными транспортировками пропорционально выполняемому грузообороту. Таким образом:

                               i
                              З    = З    S .                        (4.47)
                               рем    рем  i

Работники, занятые на обслуживании и ремонте устройств сигнализации и связи. Количество работников, занятых на обслуживании устройств сигнализации и связи, определяется по формуле:

                                        L
                               пр    ф   пр
                              К   = К   ---,                         (4.48)
                               св    св L
                                         ф

          ф
    где  К    -  количество  работников,  занятых на обслуживании устройств
          св
сигнализации  и  связи  в  отчетном  периоде,  или  величина,  определяемая
произведением  норматива  (потребность  указанных  видов работников на 1 км
пути) на фактическую протяженность путей в отчетном периоде.
    Общие затраты на содержание и ремонт устройств сигнализации и связи З
                                                                         св
определяются по формуле:

                                      пр
                             З   = 12К   С  ,                        (4.49)
                              св      св  св

    где С   - среднемесячная зарплата одного работника СЦБ и связи.
         св
    Этот  вид  затрат  распределяется  между  конкретными транспортировками
пропорционально объему выполняемых транспортировок. Таким образом:

                                i
                               З   = З   R .                         (4.50)
                                св    св  i

    Среднемесячное  количество  работников  автотранспорта  определяется по
формуле:

                                         Г
                              пр     ф    пр
                             К    = К    ---.                        (4.51)
                              атр    атр Г
                                          ф

    Годовые  затраты на оплату труда работников автотранспорта определяются
по формуле:

                                      пр
                            З    = 12К    С   ,                      (4.52)
                             атр      атр  атр

    где С    - среднемесячная зарплата одного работника автотранспорта.
         атр
    Величина затрат на оплату труда этой категории работников, относимая на
конкретную транспортировку, будет равна:

                               i
                              З    = З    S .                        (4.53)
                               атр    атр  i

    Работники  административно-управленческого  аппарата  З   . Численность
                                                           ауп
административно-управленческого  аппарата  принимается  в  соответствии  со
штатным  расписанием.  Численность  АУП,  приходящаяся  на  рассматриваемый
участок   К   ,   представляет  собой  долю  общей  численности  АУП  ОПЖТ,
           ауп
пропорциональную  объему  выполняемых  транспортировок.  Средняя заработная
плата   по   каждой   категории  работников  С     определяется  исходя  из
                                              ауп
сложившихся  условий  оплаты  труда  в предыдущем отчетном периоде, индекса
роста  средней  заработной  платы по стране и фактической инфляции. Годовые
затраты на содержание АУП определяются по формуле:

                            З    = 12К    С   .                      (4.54)
                             ауп      ауп  ауп

    Затраты    на   содержание   АУП   распределяются   между   конкретными
транспортировками пропорционально объему выполняемых перевозок, т.е.:

                               i
                              З    = З    R .                        (4.55)
                               ауп    ауп  i

    Таким  образом,  общие  затраты  на  оплату  труда,  относимые  на  все
выполняемые транспортировки, будут равны:

  Z     = З   + З      + З  + З      + З      + З         + З    + З    +
   з.пл    бр    пр-сд    д    н.пом    с.т.э    ну,зам,д    мон    рем

                            + З   + З    + З   .                     (4.56)
                               св    атр    ауп

    Общие  затраты на оплату труда, относимые на конкретную транспортировку
     i
i,  Z    , определяются  по аналогичной формуле - все составляющие в правой
     з.пл
части имеют дополнительный индекс i.

4.2. Начисления на фонд оплаты труда

    Начисления   на   фонд   оплаты   труда  определяются  ставкой  единого
социального   налога  а     .  В  прогнозируемых  расчетах  ставку  единого
                       с.нал
социального  налога  можно  принять  одинаковой для всех работников ОПЖТ на
уровне отчетного периода.
    Таким образом, общая величина начислений на фонд оплаты труда составит:

                           Z    = а      Z    ,                      (4.57)
                            нач    с.нал  з.пл

и на конкретную транспортировку i:

                            i             i
                           Z    = а      Z    .                      (4.58)
                            нач    с.нал  з.пл

4.3. Материальные затраты

В методическом плане расчет затрат на топливо и горюче-смазочные материалы имеет много специфических особенностей. Поэтому указанные затраты предлагается определять с помощью табл. 4.2.

Таблица 4.2

ЗАТРАТЫ НА ТОПЛИВО И ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

┌───────────────────┬──────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬─────────┐
│ Виды деятельности │Измеритель│Величина│ Норма │Расход │ Цена  │  Общая  │
│                   │          │  изм.  │расхода│топлива│единицы│стоимость│
├───────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│Передвижение       │ткм       │Q       │Н      │Т      │Ц      │S        │
│локомотива с       │брутто    │ бр     │ пер   │ пер   │ пер   │ пер     │
│вагонами и без     │          │        │       │       │       │         │
├───────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│На маневровую      │лок.-час. │Т       │Н      │Т      │Ц      │S        │
│работу             │          │ ман    │ ман   │ ман   │ ман   │ ман     │
├───────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│Простои лок. в     │лок.-час. │Т       │Н      │Т      │Ц      │S        │
│горячем состоянии  │          │ г.с    │ г.с   │ г.с   │ г.с   │ г.с     │
├───────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│На путейские работы│км        │L       │Н      │Т      │Ц      │S        │
│                   │          │ п      │ п     │ п     │ п     │ п       │
├───────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│На эксплуатацию    │к-во авт. │N       │Н      │Т      │Ц      │S        │
│автотранспорта     │          │ авт    │ авт   │ авт   │ авт   │ авт     │
├───────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│Прочие виды        │          │        │       │       │       │         │
│деятельности       │          │        │       │       │       │         │
├───────────────────┼──────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤
│Всего              │          │        │       │       │       │         │
└───────────────────┴──────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴─────────┘

Остальные виды материальных затрат определяются примерно одинаковым образом с помощью табл. 4.3.

Таблица 4.3

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

┌────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┐
│Направление материальных затрат │     Отчет     │    Прогноз    │
├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│                                │ от            │ пр            │
│1. Текущее содержание путей     │М              │М              │
│                                │ т.с           │ т.с           │
├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│                                │ от            │ пр            │
│2. Капитальный ремонт пути      │М              │М              │
│                                │ к.р           │ к.р           │
├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│                                │ от            │ пр            │
│3. Средний ремонт пути          │М              │М              │
│                                │ ср            │ ср            │
├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│                                │ от            │ пр            │
│4. Смена стрелочных переводов   │М              │М              │
│                                │ ст.пер        │ ст.пер        │
├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│                                │ от            │ пр            │
│5. На эксплуатацию локомотивов  │М              │М              │
│                                │ э.лок         │ э.лок         │
├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│                                │ от            │ пр            │
│6. На эксплуатацию              │М              │М              │
│автотранспорта                  │ э.ат          │ э.ат          │
├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│                                │ от            │ пр            │
│7. На эксплуатацию устройств    │М              │М              │
│сигнализации и связи            │ у.св          │ у.св          │
├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│                                │ от            │ пр            │
│8. На ремонт и содержание зданий│М              │М              │
│и сооружений                    │ зд            │ зд            │
├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│                                │ от            │ пр            │
│9. Прочие материальные затраты  │М              │М              │
│                                │ пр            │ пр            │
├────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│Итого                           │               │               │
└────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┘

При определении расхода топлива на передвижение локомотивов рекомендуется использовать норматив расхода на совершенную локомотивами тонно-километровую работу брутто.
    Норматив   расхода   топлива   на   тонно-километровую   работу   (Н  )
                                                                        бр
определяется  на  10000  ткм брутто. Поэтому расход топлива определяется по
                         -4
формуле: Т   = Н   Г   10  . Норматив расхода топлива на тонно-километровую
          дв    бр  бр
работу брутто определяется по формуле: Н   = k  Н     + k  Н    .
                                        бр    л  бр.л    з  бр.з
    Коэффициенты  k   и  k   выражают  доли  летнего и зимнего периодов для
                   л      з
района расположения ОПЖТ. Нормы расхода топлива зависят от эксплуатируемого
локомотива  и  принимаются  в  соответствии  со  Справочником по тепловозам
промышленного   железнодорожного   транспорта   под   редакцией  Н.  Залита
(издательство "Транспорт", 1974). Общие затраты на топливо для передвижения
локомотивов определяются по формуле:

                              З     = Т   Ц .                        (4.59)
                               т.дв    дв  т

    Затраты   на   топливо  для  передвижения  локомотивов,  отнесенные  на
конкретную транспортировку, определяются по формуле:

                              i
                             З     = З     S .                       (4.60)
                              т.дв    т.дв  i

    Затраты   топлива   для   маневровой   работы  пропорциональны  времени
производства  маневров.  Их величина определяется по формуле: Т    = Н    х
                                                               ман    ман
Л   .
 ман

Норматив расхода топлива принимается на основе натурных обследований или в соответствии со Справочником по тепловозам промышленного железнодорожного транспорта под редакцией Н. Залита (издательство "Транспорт", 1974). Он имеет различное значение для разных типов локомотивов, зависит также от времени года.
Затраты на топливо для маневровой работы определяются по формуле:

                             З      = Т    Ц .                       (4.61)
                              т.ман    ман  т

    Расход   топлива   для  маневровой  работы,  отнесенный  на  конкретную
транспортировку, определяется по формуле:

                            i
                           З      = З      ФИ .                      (4.62)
                            т.ман    т.ман   i

    Расход  топлива  при  простое  локомотивов  в  горячем  состоянии также
пропорционален  времени  простоя  и определяется  по  аналогичной  формуле:
Т    = Н    Л . Норматив Н    определяется по справочнику.
 гор    гор  д            гор
    Затраты  на  топливо,  расходуемое  локомотивами  при простое в горячем
состоянии, определяются по формуле:

                              З    = Т    Ц .                        (4.63)
                               гор    гор  т

    Затраты   на  топливо  при  простое  локомотива  в  горячем  состоянии,
отнесенные к конкретной транспортировке, определяются по формуле:

                               i           i
                              З    = З    Л .                        (4.64)
                               гор    гор  д

                                                       пр
    Расход  топлива  на  проведение  путейских работ (Т   ) определяется по
                                                       п.р
формуле:

                                          пр
                                         L
                              пр     ф    у
                             Т    = Т    ---,                        (4.65)
                              п.р    п.р  ф
                                         L
                                          у

          ф
    где  Т     -  расход  топлива  на проведение путейских работ в отчетном
          п.р
периоде.
    Затраты   на  топливо,  расходуемое  при  проведении  путейских  работ,
определяются по формуле:

                                      пр
                             З     = Т    Ц .                        (4.66)
                              т.пр    п.р  т

    Величина  этого  показателя,  отнесенного к конкретной транспортировке,
определяется по формуле:

                              i
                             З     = З     S .                       (4.67)
                              т.пр    т.пр  i

При определении затрат на топливо, потребляемое автомобильным транспортом, за основу рекомендуется брать расходы базового периода с корректировкой на изменение цен и изменения автомобильного парка.
Таким образом, затраты на топливо на эксплуатацию автотранспорта определяются по формуле:

                           З    = З      Q  / Q .                    (4.68)
                            авт    авт.ф  п    ф

Затраты на топливо и горюче-смазочные материалы, потребляемые автотранспортом, отнесенные к конкретной транспортировке, определяются по формуле:

                               i
                              З    = З    R .                        (4.69)
                               авт    авт  i

    Материальные  затраты  на  текущее  содержание  путей  в прогнозируемом
периоде определяются по формуле:

                                   от
                            М   = М   k    f  ,                      (4.70)
                             тс    тс  инф  пр

    где:
    k    - коэффициент, учитывающий инфляционные процессы;
     инф
    f    -  коэффициент,  учитывающий  изменение  в  прогнозируемом периоде
     пр
протяженности путей. Величина f   определяется по формуле:
                               пр

                             f   = L   / L  .                        (4.71)
                              пр    пр    от

Распределение материальных затрат на текущее содержание путей между конкретными транспортировками осуществляется пропорционально выполняемому грузообороту. Таким образом:

                                i     пр
                               М   = М   S .                         (4.72)
                                тс    тс  i

    Материальные   затраты,   связанные   с   капитальным   ремонтом  пути,
определяются  планом  проведения  капитального ремонта пути или нормативами
затрат  на  1  км  пути.  Обозначим  сумму  этих  затрат через М . Этот вид
                                                                к
материальных  затрат  распределяется  между  конкретными  транспортировками
пропорционально выполняемому грузообороту. Таким образом:

                                 i
                                М  = М  S .                          (4.73)
                                 к    к  i

    При  определении затрат на смену стрелочных переводов М      необходимо
                                                           стр.п
учитывать   стоимость   самого   стрелочного  перевода,  стоимость  шпал  и
переводных  брусьев,  стоимость  подкладок, костылей и балласта. Затраты на
смену стрелочного перевода можно достаточно точно скалькулировать, учтя при
этом   местные   цены   на   потребляемые   материалы.   Между  конкретными
транспортировками  затраты  на  смену  стрелочных  переводов распределяются
пропорционально объему транспортировок. Таким образом:

                             i
                            М      = М      R .                      (4.74)
                             стр.п    стр.п  i

Затраты на эксплуатационные материалы и запчасти для текущих и средних ремонтов путей, подвижного состава, стрелочных переводов, текущего ремонта зданий и сооружений и прочих объектов определяются в зависимости от их балансовой стоимости, которая устанавливается как средняя величина по отчетным данным предприятия за прошедшие 5 лет.
Материальные затраты, связанные с эксплуатацией локомотивов, определяются по формуле:

                                              М
                                   от          пр
                         М      = М      k    ---.                   (4.75)
                          э.лок    э.лок  инф М
                                               от

При выполнении ремонтов локомотивов собственными силами стоимость материалов принимается на основе сметы расходов, которая составляется на каждый вид ремонта. Необходимый объем среднего и капитального ремонта пути определяется по нормативам межремонтных сроков. Распределение материальных затрат, связанных с эксплуатацией локомотивов, между конкретными транспортировками осуществляется пропорционально времени использования локомотивов. Таким образом:

                             i
                            М      = М      Р .                      (4.76)
                             э.лок    э.лок  i

    При  определении  затрат  на  материалы  на  прогнозируемый  период  по
остальным  статьям  можно  ориентироваться  на  отчетный  период  с  учетом
возможного   изменения  цен  на  потребляемые  материалы.  Обозначим  сумму
                         пр      пр       пр    пр
материальных   затрат   М    ,  М     ,  М  ,  М    через  М  .  Эта  сумма
                         э.ат    у.-св    зд    пр          пр
материальных  затрат  распределяется  между  конкретными  транспортировками
пропорционально объему транспортировок. Таким образом:

                                i
                               М   = М   R .                         (4.77)
                                пр    пр  i

    Общая  сумма  материальных затрат, связанная с транспортировкой грузов,
будет равна:

       Z    = З     + З      + З    + З     + М   + М     + М      +
        мат    т.дв    т.ман    гор    т.пр    тс    к,ср    стр.п

                              + М      + М  .                        (4.78)
                                 э.лок    пр

    По аналогичной формуле определяются материальные затраты, отнесенные на
                               i
конкретную транспортировку i (Z   ).
                               мат

4.4. Амортизационные отчисления

Стоимость основных фондов на прогнозируемый период определяется экспертным путем с учетом переоценки основных фондов. Нормы амортизационных отчислений принимаются в соответствии с установленными постановлениями Правительства РФ.
    Величина  амортизационных  отчислений  на  все  операции,  связанные  с
транспортировкой  грузов,  будет  равна Z   и на конкретную транспортировку
                                         ам
       i
i-ую  Z  . Амортизационные  отчисления  рекомендуется  определять с помощью
       ам
табл. 4.4.

Таблица 4.4

АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ

┌──────────────────────┬─────────────┬─────┬──────────┬──────────┐
│ Вид основных фондов  │ Балансовая  │Норма│Амортиза- │Показатель│
│                      │  стоимость  │амор-│ционные   │отнесения │
│                      ├─────┬───────┤тиз. │отчисления│на i-ую   │
│                      │отчет│прогноз│     │          │транспор- │
│                      │     │       │     │          │тировку   │
├──────────────────────┼─────┼───────┼─────┼──────────┼──────────┤
│                      │     │       │     │          │     i    │
│Ж.-д. пути            │     │       │0,04 │А         │S ; А     │
│                      │     │       │     │ ж.п      │ i   ж.п  │
├──────────────────────┼─────┼───────┼─────┼──────────┼──────────┤
│                      │     │       │     │          │     i    │
│Локомотивы            │     │       │0,05 │А         │Р ; А     │
│                      │     │       │     │ лок      │ i   лок  │
├──────────────────────┼─────┼───────┼─────┼──────────┼──────────┤
│Депо, здание          │     │       │0,012│А         │Р  и т.д. │
│                      │     │       │     │ д        │ i        │
├──────────────────────┼─────┼───────┼─────┼──────────┼──────────┤
│Оборудование депо     │     │       │0,056│А         │Р         │
│                      │     │       │     │ о.д      │ i        │
├──────────────────────┼─────┼───────┼─────┼──────────┼──────────┤
│Путейская техника,    │     │       │     │А         │          │
│в т.ч.:               │     │       │     │ п.т      │          │
├──────────────────────┼─────┼───────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ базовый тягач        │     │       │0,083│А         │S         │
│                      │     │       │     │ б.т      │ i        │
├──────────────────────┼─────┼───────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ тракторный прицеп    │     │       │0,125│А         │S         │
│                      │     │       │     │ т.пр     │ i        │
├──────────────────────┼─────┼───────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ дрезина              │     │       │0,048│А         │S         │
│                      │     │       │     │ др       │ i        │
├──────────────────────┼─────┼───────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ хоппер-дозатор       │     │       │0,04 │А         │S         │
│                      │     │       │     │ х-д      │ i        │
├──────────────────────┼─────┼───────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ экскаватор           │     │       │0,125│А         │S         │
│                      │     │       │     │ э        │ i        │
├──────────────────────┼─────┼───────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ автопогрузчик        │     │       │0,189│А         │S         │
│                      │     │       │     │ ап       │ i        │
├──────────────────────┼─────┼───────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ автокран             │     │       │0,091│А         │S         │
│                      │     │       │     │ ак       │ i        │
├──────────────────────┼─────┼───────┼─────┼──────────┼──────────┤
│ снегоочиститель      │     │       │0,083│А         │S         │
│                      │     │       │     │ с-о      │ i        │
├──────────────────────┼─────┼───────┼─────┼──────────┼──────────┤
│Здания                │     │       │0,025│А         │R         │
│                      │     │       │     │ зд       │ i        │
├──────────────────────┼─────┼───────┼─────┼──────────┼──────────┤
│Автотранспорт         │     │       │0,12 │А         │R         │
│                      │     │       │     │ атр      │ i        │
├──────────────────────┼─────┼───────┼─────┼──────────┼──────────┤
│Сигнализация и связь  │     │       │0,06 │А         │R         │
│                      │     │       │     │ с-св     │ i        │
├──────────────────────┼─────┼───────┼─────┼──────────┼──────────┤
│Прочие основные фондыы│     │       │0,04 │А         │S         │
│                      │     │       │     │ пр       │ i        │
├──────────────────────┼─────┼───────┼─────┼──────────┼──────────┤
│Итого                 │     │       │     │Z         │          │
│                      │     │       │     │ ам       │          │
└──────────────────────┴─────┴───────┴─────┴──────────┴──────────┘

4.5. Прочие расходы

    В  основу  определения  прочих расходов следует положить прочие расходы
базового  периода, откорректировав их с учетом изменений в законодательстве
о  налогах,  планируемых  мероприятий,  которые  не могут найти отражение в
прямых  затратах. Общая величина прочих затрат на все операции, связанные с
транспортировкой  грузов,  составляет  Z  , а отнесенная на транспортировку
                                        пр
      i
i-ую Z  .
      пр

Таблица 4.5

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

┌────────────────────────────────┬─────┬───────┬─────────────────┐
│        Статьи расходов         │Отчет│Прогноз│  Коэффициенты   │
│                                │     │       │  распределения  │
│                                │     │       │    затрат по    │
│                                │     │       │транспортировкам │
├────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────────────────┤
│                                │     │       │     i           │
│Содержание автотранспорта       │     │П      │S , П            │
│                                │     │ с.ат  │ i   авт         │
├────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────────────────┤
│Ремонт оргтехники               │     │П      │R                │
│                                │     │ р.от  │ i               │
├────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────────────────┤
│Подготовка кадров               │     │П      │R                │
│                                │     │ п.к   │ i               │
├────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────────────────┤
│Налог на землю                  │     │П      │S                │
│                                │     │ з.н   │ i               │
├────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────────────────┤
│Налог на пользователей дорог    │     │П      │S                │
│                                │     │ н.п.д │ i               │
├────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────────────────┤
│Налог на пользователей          │     │П      │S                │
│транспортных средств            │     │ п.ат  │ i               │
├────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────────────────┤
│Налог на загрязнение окружающей │     │П      │R                │
│среды                           │     │ ок    │ i               │
├────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────────────────┤
│Охрана предприятия              │     │П      │R                │
│                                │     │ о.пр  │ i               │
├────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────────────────┤
│Остальные, прочие               │     │П      │S                │
│                                │     │ о,пр  │ i               │
├────────────────────────────────┼─────┼───────┼─────────────────┤
│Итого                           │     │Z      │                 │
│                                │     │ пр    │                 │
└────────────────────────────────┴─────┴───────┴─────────────────┘

5. ЗАТРАТЫ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ОБЪЕМА
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ

Условия выполнения погрузочно-разгрузочных работ разнообразны.
Основная технология выполнения работ зависит от местных условий. При определении затрат на выполнение погрузочно-разгрузочных работ следует руководствоваться Постановлением Правительства Российской Федерации N 552 и Едиными нормами выработки и времени на вагонные, автотранспортные и складские погрузочно-разгрузочные работы.
Единые нормы выработки и времени разработаны при прогрессивной технологии производства погрузочно-разгрузочных работ и наилучшей организации работы. Поэтому рекомендуется использовать приведенные там решения. Для каждой схемы погрузки-выгрузки в Единых нормах определен состав основных работ. Едиными нормами выработки и времени предусмотрено выполнение вспомогательных операций. К таким операциям относятся:
подкатка и откатка груженого и порожнего железнодорожного подвижного состава по фронту погрузки (выгрузки) до 15 м с расцепкой вагонов;
накладка и снятие закруток с дверей вагонов;
укладка прокладок между рядами грузов;
установка и снятие хлебных щитов;
подноска и уборка инструментов;
очистка вагона после выгрузки;
укрытие грузов брезентом;
экипировка погрузочно-разгрузочных машин;
смена грузозахватных приспособлений;
передвижка и установка транспортеров и др.
В тех случаях, когда выполняются работы, не предусмотренные Едиными нормами, следует применять поправочные коэффициенты, значения которых приведены в Единых нормах.
Нормы выработки и времени разработаны при условии производства работ бригадами. Состав бригад определен из технологических требований производства работ. Нормы выработки определены на один механизм, нормы времени - на бригаду исходя из 7-часового рабочего дня.
    Затраты  предлагается  определять  для каждого погрузочно-разгрузочного
пункта.  При  определении затрат за основу берутся единые нормы выработки и
                                  т        вр
времени, которые обозначим через Н      и Н     . Нормы выработки и времени
                                  i,p,g    i,p,g
зависят в основном от двух факторов: рода груза и схемы выполнения грузовых
операций.
                       т
    Норма  выработки  Н       определяет  количество тонн перерабатываемого
                       i,p,g
груза за единицу времени (как правило, за рабочую смену). Это означает, что
норма  выработки  однозначно  определяет  фонд  заработной платы персонала,
обслуживающего  устройства  механизмов  и машин, а также расход топлива или
                                                                      т,фот
электроэнергии  на весь перерабатываемый в течение смены груз. Пусть З
                                                                      i,p,g
- фонд оплаты  труда  персонала,  обслуживающего  устройства  механизмов  и
          т,эн
машин,   З        -   стоимость   энергии   (топлива)   за   смену   работы
          i,p,g
погрузочно-разгрузочного  пункта.  Обозначим  далее  величину  оплаты труда
                                  в,фот
бригады грузчиков за смену через З     . При принятых обозначениях величина
                                  i,p,g
оплаты  труда  на  выполнение грузовой работы Q        в течение расчетного
                                               (i,p,g)
периода будет равна:

                            Q
                    фот      (i,p,g)   т,фот    в,фот
                   З      = -------- (З      + З     ),              (4.79)
                    i,p,g     т        i,p,g    i,p,g
                             Н
                              i,p,g

а стоимость топливно-энергетических ресурсов:

                                  Q
                          эн       (i,p,g)  т,эн
                         З      = -------- З     .                   (4.80)
                          i,p,g     т       i,p,g
                                   Н
                                    i,p,g

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТАРИФОВ

При определении расчетной величины прибыли в регулируемой цене (тарифе) ОПЖТ может использовать один из следующих подходов.

1-ый подход
Определяется тарифная база, которая измеряет величину капитала, используемого ОПЖТ для осуществления регулируемого вида деятельности.
Устанавливается норма прибыли на капитал, равная стоимости привлечения капитала (его альтернативным затратам).
Для обоснования нормы прибыли на капитал, используемый при регулировании деятельности ОПЖТ, следует учитывать величину прибыли, необходимую для обеспечения средствами на обслуживание привлеченного капитала, развитие производства, социальное развитие, дивиденды по акциям и финансирование за счет прибыли, других обоснованных расходов.
Эта норма может также устанавливаться регулирующим органом на уровне нормы прибыли, существующей в конкурентных отраслях со сходным хозяйственным риском. При этом установленная норма прибыли должна быть достаточной, чтобы удержать капитал в данном применении.
Регулируемая цена (тариф) равна текущим затратам плюс прибыль, исчисленная по ставке нормы прибыли на капитал, примененный к установленной тарифной базе. Необходимо отметить, что отдельные элементы капитала (активы) включаются в тарифную базу, на которую может быть начислена прибыль, лишь при условии, что они признаны регулирующим органом "используемыми и полезными". В тарифную базу не включаются строящиеся объекты до ввода их в эксплуатацию.

2-ой подход
Расчетная прибыль определяется сначала по организации (предприятию) в целом, а затем дифференцируется по видам работ и технологиям.
Уровень рентабельности по соответствующему виду деятельности исчисляется путем отнесения прибыли к затратам.
При определении прибыли следует учитывать темпы развития и модернизации материально-технической базы и инфраструктуры основного производства данного предприятия.
Расчет прибыли производится по следующим составляющим:
развитие производства, в том числе капитальные вложения, исходя из программы производственного развития;
социальное развитие, включая капитальные вложения и образование фонда потребления, исходя из программы социального развития;
дивиденды по акциям с учетом развития производства;
налоги, уплачиваемые за счет прибыли;
расходы на прочие цели.
В расчетной прибыли выделяются две составляющие по направлениям ее использования:

                             П  = П   + П   ,                        (4.81)
                              р    ор    отч

    где:
    П    -  прибыль,  остающаяся  в распоряжении организации (предприятия),
     ор
руб.;
    П    - отчисляемая прибыль, руб.
     отч
    В   свою   очередь,   в   отчисляемой   прибыли   выделяются  следующие
составляющие:

                        П    = П     + П     + П  ,                  (4.82)
                         отч    н.пр    н.им    пр

    где:
    П     - налог на прибыль;
     н.пр
    П     - налог на имущество;
     н.им
    П     -  прочие  налоги  и  отчисления  из  прибыли  в  соответствии  с
     пр
федеральным и региональным законодательством.
    В  прибыли,  остающейся  в  распоряжении  предприятия,  выделяются  две
составляющие:

                             П   = П   + П  ,                        (4.83)
                              ор    пн    сн

    где:
    П   - часть прибыли производственного назначения;
     пн
    П   - часть прибыли социального назначения.
     сн
    Прибыль,  направляемая  на  расширенное  воспроизводство,  определяется
исходя из требуемых капитальных вложений:

                            П   = К     - З  ,                       (4.84)
                             пн    потр    ам

    где:
    К     - общая сумма требуемых капитальных вложений на расчетный период;
     потр
    З   - амортизация основных фондов.
     ам
    Оценку   размера  прибыли  производственного  назначения  рекомендуется
производить  по  коэффициенту, характеризующему ее отношение к сумме затрат
на амортизацию:

                                      П
                                       пн
                                К   = ---.                           (4.85)
                                 пп   З
                                       ам

Прибыль, направляемая на содержание социальной сферы, определяется на основе детального анализа и с учетом реализации коллективных договоров в части социальных гарантий, предоставляемых работникам организации промышленного транспорта.
Оценку размера прибыли социального назначения рекомендуется производить по коэффициенту, характеризующему ее отношение к фонду оплаты труда (ФОТ):

                                      П
                                       сн
                                К   = ---.                           (4.86)
                                 сн   ФОТ

    По  итогам  расчета  абсолютной  массы  прибыли  определяется расчетный
уровень рентабельности:

                                   100 х П
                                          р
                              R  = --------,                         (4.87)
                               н     S
                                      себ

    где:
    R  - уровень рентабельности;
     н
    S    - себестоимость работ.
     себ
В настоящее время в соответствии с п. 5 Постановления Правительства РФ от 07.03.95 N 239 и Постановлением Правительства РФ от 07.05.2001 N 350 право осуществлять государственное регулирование тарифов на работы и услуги организаций промышленного железнодорожного транспорта предоставлено местным органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которые в том числе могут устанавливать максимальный уровень рентабельности для ОПЖТ.
Для грузовых перевозок, выполняемых федеральным железнодорожным транспортом, в настоящее время уровень рентабельности не превышает 35%. Это значение рентабельности в качестве максимального рекомендуется принимать и для промышленного железнодорожного транспорта.

7. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ ГРУЗОВ

Обозначим общую сумму всех затрат на i-ую транспортировку через Z(i). Очевидно, что:

                         i       i      i      i      i
                 Z(i) = Z     + Z    + М    + А    + П  .            (4.88)
                         з.пл    нач    мат    мат    пр

    Тогда тариф на i-ую транспортировку будет равен:

                         Т  = Z(i) (1 + R ) / Q .                    (4.89)
                          i              н     i

8. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СБОРОВ НА УСЛУГИ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Прейскурант N 10-01 включает в себя гл. IV "Сборы", в которой даны перечень и фиксированные ставки сборов, применяемые на федеральном железнодорожном транспорте.
На промышленном железнодорожном транспорте понятие "сбор", как правило, не применяется. Плата за использование локомотивов и вагонов организации промышленного транспорта, за взвешивание и хранение груза и другие операции определяется расчетным путем и представляется в виде тарифа за дополнительные услуги, оказываемые предприятием промышленного железнодорожного транспорта.
Таким образом, под сборами на промышленном железнодорожном транспорте понимаются тарифы на дополнительные услуги, оказываемые клиенту организацией промышленного железнодорожного транспорта.
Принципы формирования тарифов за дополнительные услуги, оказываемые ОПЖТ, полностью соответствуют приведенной в п. 1.9 схеме расчетов по формированию тарифов на работы и услуги промышленного железнодорожного транспорта.
В основу определения затрат на дополнительные услуги положен нормативно-статистический метод, на базе которого строятся все расчеты, приведенные в настоящих Методических рекомендациях.

ПРИМЕР РАСЧЕТА ТАРИФОВ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ГРУЗОВ
ПРОМЫШЛЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ

Практические рекомендации по расчету тарифов

После того как рассчитаны расходы по статьям затрат (табл. 4.1 - 4.5), рекомендуется все статьи расходов отнести на соответствующие измерители и рассчитать расходные ставки на измерители. Это можно сделать с помощью табл. 4.6.

Таблица 4.6

┌──────────────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────┐
│    Измеритель,   │Обозначение│Перечень расходов, относимых на измеритель│
│единица измерения │   суммы   │                                          │
│                  │ расходов  │                                          │
├──────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Грузооборот       │З          │Зарплата работников службы пути, расходы  │
│брутто, ткм       │ 1         │на топливо и ГСМ на передвижение          │
│                  │           │локомотива и путейские работы, прочие     │
│                  │           │материальные затраты - все виды ремонта   │
│                  │           │пути, амортизация всей путевой техники,   │
│                  │           │зданий и автотранспорта                   │
├──────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Грузооборот нетто,│З          │Амортизация пути, зданий депо, сооружений │
│ткм нетто         │ 2         │сигнализации и связи, прочие расходы -    │
│                  │           │подготовка кадров, налог на землю, налог  │
│                  │           │на пользователей дорог, налог на охрану   │
│                  │           │окружающей среды                          │
├──────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Объем             │З          │Зарплата водителей автотранспорта, прочие │
│транспортировки, т│ 3         │расходы - содержание автотранспорта,      │
│                  │           │ремонт оргтехники, налог на транспортные  │
│                  │           │средства, охрана предприятия, остальные,  │
│                  │           │прочие                                    │
├──────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Общие локомотиво- │З          │Зарплата машинистов и составителей,       │
│часы, лок.-час.   │ 4         │начальника и зам. начальника депо,        │
│                  │           │работников депо, прочие материальные      │
│                  │           │затраты на эксплуатацию локомотивов,      │
│                  │           │амортизация локомотивов, оборудования депо│
├──────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Количество        │З          │Зарплата приемосдатчиков, АУП, расходы на │
│переработанных    │ 5         │топливо и ГСМ на эксплуатацию автотранс-  │
│вагонов, ваг.     │           │порта, прочие материальные затраты на сме-│
│                  │           │ну стрелочных переводов, на эксплуатацию  │
│                  │           │автотранспорта, на содержание устройств   │
│                  │           │сигнализации и связи, зданий и сооружений │
├──────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Количество вагоно-│З          │Зарплата диспетчеров, расходы на топливо и│
│переработок, ваг.-│ 6         │ГСМ на маневровой работе                  │
│пер.              │           │                                          │
└──────────────────┴───────────┴──────────────────────────────────────────┘

Величина расходных ставок определяется делением суммарных затрат, отнесенных на измеритель, на величину измерителя:

                                      З
                                       к
                                 е  = --,                            (4.90)
                                  к   И
                                       к

    где И  - величина к-го измерителя в целом по участку.
         к
    Тогда тариф на i-ую транспортировку Т  может быть определен по формуле:
                                         i

                             Т  = SUM е  И  ,                        (4.91)
                              i        к  iк

    где И   - величина к-го измерителя для i-ой транспортировки.
         iк
В соответствии с Методическими рекомендациями были проведены расчеты по установлению величины предельных тарифов на транспортировку грузов для ОПЖТ, условия работы которых можно считать типичными для многих ОПЖТ. Исходная информация, характеризующая условия работы ОПЖТ, приведена в табл. 4.7 - 4.11.
Приведены результаты расчета:
в табл. 4.12 - измерителей;
в табл. 4.13 - 4.17 - годовых расходов по элементам затрат;
в табл. 4.18 - расходных ставок;
в табл. 4.19 - тарифов на одну тонну и тонно-км дифференцированно по транспортировкам (клиентам).

Исходная информация

Таблица 4.7

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, КОЭФФИЦИЕНТЫ И ДР. ПОКАЗАТЕЛИ

┌──────────────────────────────────────────┬───────────┬────────┬──────┐
│   Наименование показателя, измеритель    │ Условные  │Значение│Приме-│
│                                          │обозначения│        │чания │
├──────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│Коэффициент сдвоенных операций            │ПСИ        │0,05    │      │
│                                          │   сдв     │        │      │
├──────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│Коэффициент, учитывающий совмещение       │а          │0,95    │      │
│заездов по подаче и уборке вагонов        │ совм      │        │      │
├──────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│Среднее количество вагонов в подаваемой   │m          │5       │      │
│(убираемой) группе, ваг.                  │ гр        │        │      │
├──────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│Среднее расстояние от выставочных путей   │l          │5       │      │
│до технической станции ОПЖТ, км           │ ход       │        │      │
├──────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│Скорость передвижения локомотива при      │ню         │10      │      │
│холостом рейсе, км/ч                      │  х        │        │      │
├──────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│Скорость передвижения локомотива с        │ню         │7       │      │
│вагонами от выставочных путей до          │  в        │        │      │
│технической станции ОПЖТ, км/ч            │           │        │      │
├──────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│Скорость передвижения локомотива с        │ню         │8       │      │
│вагонами от технической станции до мест   │  п        │        │      │
│погрузки-выгрузки, км/ч                   │           │        │      │
├──────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│Коэффициент начисления на заработную      │А          │0,375   │      │
│плату                                     │ начис     │        │      │
├──────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│Время маневровых операций, отнесенных на  │t          │5       │      │
│1 вагон, мин.                             │ ман       │        │      │
├──────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│Коэффициент межоперационных простоев      │а          │0,1     │      │
│локомотива                                │ доп       │        │      │
├──────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│Коэффициент, учитывающий различные виды   │k          │1,1     │      │
│ремонта локомотива                        │ рем       │        │      │
├──────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│Месячная норма времени работы             │t          │176     │      │
│локомотивной бригады, час.                │ мес       │        │      │
├──────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│Норматив времени на прием (сдачу) 1-го    │t          │0,7     │      │
│вагона, мин.                              │ норм      │        │      │
├──────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│Коэффициент, учитывающий неравномерность  │S          │1,1     │      │
│выполнения операций по приему-сдаче       │ нер       │        │      │
│вагонов                                   │           │        │      │
├──────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│Среднемесячное число диспетчеров в        │К          │1,7     │      │
│отчетном периоде, чел.                    │ д.ф       │        │      │
├──────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│Масса локомотива в груженом состоянии, т  │Р          │90      │      │
│                                          │ лок       │        │      │
├──────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│                                          │ ф         │        │      │
│Количество перерабатываемых вагонов в     │N          │0,4     │      │
│отчетном периоде                          │ пер       │        │      │
├──────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│                                          │ общ       │        │      │
│Общие локомотиво-часы, отчетные           │Л          │7500    │      │
│                                          │ ф         │        │      │
├──────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│                                          │ ф         │        │      │
│Количество слесарей, токарей, электромон- │К          │6       │      │
│теров и электросварщиков по отчету        │ с.т.э     │        │      │
├──────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│                                          │ ф         │        │      │
│Количество монтеров пути, отчетное        │К          │11      │      │
│                                          │ м         │        │      │
├──────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│Грузооборот в отчетном периоде, тыс. км   │Ql         │3200    │      │
│                                          │  об.ф     │        │      │
├──────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│Развернутая длина собственных путей в     │L          │50      │      │
│отчетном периоде, км                      │ ф         │        │      │
├──────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│Развернутая длина собственных путей в     │L          │50      │      │
│прогнозируемом периоде, км                │ пр        │        │      │
├──────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│Число работников на обслуживании устройств│К          │3       │      │
│СЦБ и связи в отчетном периоде, чел.      │ св.ф      │        │      │
├──────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│Число работников автотранспорта в отчетном│К          │3       │      │
│периоде, чел.                             │ авт.ф     │        │      │
├──────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│Число работников АУП, приходящееся на     │К          │11      │      │
│рассматриваемый участок, чел.             │ ауп       │        │      │
└──────────────────────────────────────────┴───────────┴────────┴──────┘

Таблица 4.8

ЦЕНА ТОПЛИВА, РУБ./Т

┌─────────────────────────────────────────┬───────────┬────────┬──────┐
│              Виды операций              │ Условные  │Значение│Приме-│
│                                         │обозначения│        │чание │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│Передвижение локомотива с вагонами и без │Ц          │6000    │      │
│                                         │ пер       │        │      │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│Маневровая работа                        │Ц          │6000    │      │
│                                         │ ман       │        │      │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│Простой локомотива в горячем состоянии   │Ц          │6000    │      │
│                                         │ гор/сост  │        │      │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│Путейские работы                         │Ц          │6000    │      │
│                                         │ пр        │        │      │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│Эксплуатация автотранспорта              │Ц          │7500    │      │
│                                         │ авт       │        │      │
└─────────────────────────────────────────┴───────────┴────────┴──────┘

Таблица 4.9

МАССА ТАРЫ ВАГОНОВ, Т/ВАГОН

    Тип вагона    	   Обозначение   	     Масса      	Примечание	
Полувагон         	пв               	20              		
Крытый            	кр               	18              		
Платформа         	пл               	15              		
Цистерна          	цс               	25              		
Прочие            	пр               	20              		

Таблица 4.10

ЗАРПЛАТА РАБОТНИКОВ ОПЖТ

┌─────────────────────────────────────────┬───────────┬────────┬──────┐
│                Должность                │ Условное  │Значение│Приме-│
│                                         │обозначение│        │чания │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│Зарплата члена локомотивной бригады,     │С          │3000    │      │
│руб./мес.                                │ л.бр      │        │      │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│Зарплата составителя, руб./мес.          │С          │2800    │      │
│                                         │ сост      │        │      │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│Зарплата 1-го приемщика вагонов,         │С          │2800    │      │
│руб./мес.                                │ пр-сд     │        │      │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│Зарплата диспетчера, руб./мес.           │С          │2800    │      │
│                                         │ д         │        │      │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│Зарплата начальника локомотивного депо,  │С          │3500    │      │
│руб./мес.                                │ н         │        │      │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│Зарплат зам. начальника локомотивного    │С          │3200    │      │
│депо, руб./мес.                          │ з         │        │      │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│Средняя зарплата рабочего локомотивного  │С          │2000    │      │
│депо, руб./мес.                          │ с.т.э     │        │      │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│Зарплата начальника участка по ремонту   │С          │3500    │      │
│пути (начальника службы пути), руб./мес. │ н.сл.п    │        │      │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│Зарплата зам. начальника участка по      │С          │3200    │      │
│ремонту пути, руб./мес.                  │ з.н.сл.п  │        │      │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│Зарплата бригадира по ремонту пути (зам. │С          │3000    │      │
│начальника службы пути), руб./мес.       │ бр.п      │        │      │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│Средняя зарплата монтера по ремонту пути,│С          │2500    │      │
│руб./мес.                                │ мон       │        │      │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│Средняя зарплата работника СЦБ и связи,  │С          │2200    │      │
│руб./мес.                                │ св        │        │      │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│Средняя зарплата водителя автотранспорта,│С          │2200    │      │
│руб./мес.                                │ авт       │        │      │
├─────────────────────────────────────────┼───────────┼────────┼──────┤
│Средняя зарплата 1-го работника АУП,     │С          │2500    │      │
│руб./мес.                                │ ауп       │        │      │
└─────────────────────────────────────────┴───────────┴────────┴──────┘

Таблица 4.11

ДАННЫЕ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ПО КОНКРЕТНЫМ ТРАНСПОРТИРОВКАМ

┌─────────┬────────┬──────────┬──────────────────┬────────────┬───────────┐
│N        │Основной│Расстояние│      Объем       │Отчетное    │  Кол-во   │
│транспор-│  тип   │транспор- │транспортировки, т│количество  │переработок│
│тировки i│ вагона │тировки   ├─────────┬────────┤переработан-│  одного   │
│         │        │l , км    │прогнози-│отчетный│ных вагонов │ вагона на │
│         │        │ i        │руемый Q │  Q     │N           │технических│
│         │        │          │        i│   iф   │ iгрф       │ станциях  │
│         │        │          │         │        │            │    k      │
│         │        │          │         │        │            │     i     │
├─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│1        │пл      │1         │163      │125     │2           │3          │
├─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│2        │пв      │1         │181      │139     │2           │3          │
├─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│3        │пв      │1         │243      │187     │3           │3          │
├─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│4        │пв      │1         │822      │632     │15          │3          │
├─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│5        │кр      │1         │234      │180     │4           │3          │
├─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│6        │пв      │1         │4233     │3256    │48          │3          │
├─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│7        │пв      │3         │23540    │18108   │274         │3          │
├─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│8        │пв      │3         │3838     │2952    │59          │3          │
├─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│9        │кр      │4         │625      │481     │8           │3          │
├─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│10       │кр      │4         │66       │51      │1           │3          │
├─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│11       │кр      │4         │6191     │4762    │116         │3          │
├─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│12       │пв      │4         │3011     │2316    │37          │3          │
├─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│13       │пв      │4         │1559     │1199    │18          │3          │
├─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│14       │пв      │5         │34228    │26329   │423         │3          │
├─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│15       │кр      │5         │250      │192     │3           │3          │
├─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│16       │пв      │6         │4062     │3125    │51          │3          │
├─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│17       │кр      │6         │1179     │907     │14          │3          │
├─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│18       │цс      │11        │21368    │16437   │270         │3          │
├─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│19       │цс      │12        │2278     │1752    │29          │3          │
├─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│20       │кр      │12        │252      │194     │3           │3          │
├─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│21       │кр      │12        │5483     │4218    │94          │3          │
├─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│22       │пв      │14        │66794    │51380   │770         │3          │
├─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│23       │пл      │19        │1087     │836     │15          │3          │
├─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│24       │кр      │19        │332      │255     │9           │3          │
├─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│25       │цс      │19        │316      │243     │7           │3          │
├─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│26       │пл      │21        │706      │543     │12          │3          │
├─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│27       │кр      │21        │560      │431     │7           │3          │
├─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│28       │пв      │21        │11419    │8784    │139         │3          │
├─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│29       │цс      │22        │8980     │6908    │120         │3          │
├─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│30       │кр      │22        │230      │177     │3           │3          │
├─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│31       │цс      │22        │3524     │2711    │75          │3          │
├─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│32       │кр      │22        │7056     │543     │9           │3          │
├─────────┼────────┼──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┤
│По       │0       │          │214810   │160353  │2640        │           │
│участку  │        │          │         │        │            │           │
└─────────┴────────┴──────────┴─────────┴────────┴────────────┴───────────┘

Выполнение расчетов

Данные в табл. 4.12 определяются в следующей последовательности:
1. По формулам (4.4) - (4.7) рассчитываются соответственно данные в графах 2 - 5.
2. По формулам (4.3) и (4.9) рассчитываются соответственно данные в графах 6 и 7.
3. По формуле (4.14) рассчитываются данные в графе 8.
4. По формулам (4.11), (4.13), (4.18) и (4.19) соответственно рассчитываются данные в графах 9, 10, 11 и 12.
5. Грузооборот нетто (графа 14) определяется умножением дальности транспортировки на прогнозируемый объем транспортировки, грузооборот брутто (графа 15) рассчитывается по формуле (4.40).

Таблица 4.12

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ (ИЗМЕРИТЕЛИ)

┌──────┬─────┬───────┬───────┬───────┬───────────────┬───────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────┐
│N     │Стат.│Кол-во │Кол-во │Общее  │ Кол-во рейсов │Кол-во │        Локомотиво-часы         │       Грузооборот       │
│транс-│наг- │груже- │порож- │кол-во ├───────┬───────┤перера-├─────────┬───────┬──────┬───────┼──────┬────────┬─────────┤
│порти-│рузка│ных    │них    │вагонов│холос- │с ваго-│боток  │на перед-│на     │на    │ общие │отчет-│прогно- │прогнози-│
│ровки │q    │вагонов│вагонов│N      │тых n  │нами   │вагонов│вижение  │манев- │другие│  Л    │ный   │зируемый│руемый   │
│      │ i   │N      │N      │ пр-сд │     хi│n      │N      │вагонов  │ровые  │опера-│   i   │нетто │нетто   │брутто   │
│      │     │ iгр   │ iпор  │       │       │ тс-пвi│ перi  │Л        │опера- │ции   │       │Ql    │Ql      │Г        │
│      │     │       │       │       │       │       │       │ перi    │ции    │Л     │       │  iф  │  i     │ брi     │
│      │     │       │       │       │       │       │       │         │Л      │ дi   │       │      │        │         │
│      │     │       │       │       │       │       │       │         │ манi  │      │       │      │        │         │
├──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤
│  1   │  2  │   3   │   4   │   5   │   6   │   7   │   8   │    9    │  10   │  11  │  12   │  13  │   14   │   15    │
├──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤
│1     │62,5 │2,6    │2,5    │5,1    │1,93   │1,02   │15     │3,29     │1,27   │0,46  │5,02   │125   │163     │1200,5   │
├──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤
│2     │69,5 │2,6    │2,5    │5,1    │1,93   │1,02   │15     │3,29     │1,27   │0,46  │5,01   │139   │181     │1242,4   │
├──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤
│3     │62,3 │3,9    │3,7    │7,6    │2,89   │1,52   │23     │4,92     │1,90   │0,68  │7,51   │187   │243     │1831,8   │
├──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤
│4     │42,1 │19,5   │18,5   │38,0   │14,46  │7,61   │114    │24,64    │9,51   │3,42  │37,57  │632   │822     │8773,1   │
├──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤
│5     │45,0 │5,2    │4,9    │10,1   │3,85   │2,03   │30     │6,57     │2,54   │0,91  │10,01  │180   │234     │2333,0   │
├──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤
│6     │67,8 │62,4   │59,3   │121,7  │46,24  │24,34  │365    │78,82    │30,42  │10,92 │120,16 │3256  │4233    │29665,3  │
├──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤
│7     │66,1 │356,2  │338,4  │694,6  │263,94 │138,92 │2084   │484,61   │173,64 │65,83 │724,09 │54324 │70620   │268574,8 │
├──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤
│8     │50,0 │76,7   │72,9   │149,6  │56,84  │29,92  │449    │104,36   │37,40  │14,18 │155,94 │8856  │11514   │54144,5  │
├──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤
│9     │60,1 │10,4   │9,9    │20,3   │7,70   │4,05   │61     │14,65    │5,07   │1,97  │21,69  │1924  │2500    │8885,1   │
├──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤
│10    │51,0 │1,3    │1,2    │2,5    │0,96   │0,50   │8      │1,82     │0,63   │0,25  │2,70   │204   │264     │1058,9   │
├──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤
│11    │41,1 │150,8  │143,3  │294,1  │111,75 │58,82  │882    │212,53   │73,52  │28,61 │314,66 │19048 │24764   │117398,9 │
├──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤
│12    │62,6 │48,1   │45,7   │93,8   │35,64  │18,76  │281    │67,79    │23,45  │9,12  │100,37 │9264  │12044   │42341,8  │
├──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤
│13    │66,6 │23,4   │22,2   │45,6   │17,34  │9,13   │137    │32,98    │11,41  │4,44  │48,83  │4796  │6236    │20977,3  │
├──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤
│14    │62,2 │549,9  │522,4  │1072,3 │407,48 │214,46 │3217   │801,78   │268,08 │106,99│1176,85│131645│171140  │558245,5 │
├──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤
│15    │64,0 │3,9    │3,7    │7,6    │2,89   │1,52   │23     │5,70     │1,90   │0,76  │8,36   │960   │1250    │3923,6   │
├──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤
│16    │61,3 │66,3   │63,0   │129,3  │49,12  │25,85  │388    │99,89    │32,32  │13,22 │145,43 │18750 │24372   │75950,4  │
├──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤
│17    │64,8 │18,2   │17,3   │35,5   │13,49  │7,10   │106    │27,42    │8,87   │3,63  │39,92  │5442  │7074    │20807,5  │
├──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤
│18    │60,9 │351,0  │333,4  │684,4  │260,09 │136,89 │2053   │614,44   │171,11 │78,55 │864,10 │180807│235048  │638187,2 │
├──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤
│19    │60,4 │37,7   │35,8   │73,5   │27,94  │14,71  │221    │67,84    │18,38  │8,62  │94,85  │21024 │27336   │73438,0  │
├──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤
│20    │64,7 │3,9    │3,7    │7,6    │2,89   │1,52   │23     │7,01     │1,90   │0,89  │9,80   │2328  │3024    │7606,2   │
├──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤
│21    │44,9 │122,2  │116,1  │238,3  │90,54  │47,65  │715    │219,86   │59,57  │27,94 │307,37 │50616 │65796   │209474,4 │
├──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤
│22    │66,7 │1001,0 │951,0  │1952,0 │741,74 │390,39 │5856   │1898,68  │487,99 │238,67│2625,34│719320│935116  │2307336,9│
├──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤
│23    │55,7 │19,5   │18,5   │38,0   │14,45  │7,61   │114    │41,75    │9,51   │5,13  │56,38  │15884 │20653   │51002,5  │
├──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤
│24    │28,3 │11,7   │11,1   │22,8   │8,68   │4,57   │69     │25,08    │5,71   │3,08  │33,87  │4845  │6308    │25844,2  │
├──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤
│25    │34,7 │9,1    │8,6    │17,8   │6,75   │3,55   │53     │19,49    │4,44   │2,39  │26,31  │4617  │6004    │21855,3  │
├──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤
│26    │45,3 │15,6   │14,8   │30,4   │11,56  │6,08   │91     │34,92    │7,61   │4,25  │46,78  │11403 │14 826  │41112,6  │
├──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤
│27    │61,6 │9,1    │8,6    │17,7   │6,74   │3,55   │53     │20,36    │4,43   │2,48  │27,27  │9051  │11760   │28200,8  │
├──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤
│28    │63,2 │180,7  │171,7  │352,4  │133,90 │70,47  │1057   │404,41   │88,09  │49,25 │541,75 │184464│239799  │581234,7 │
├──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤
│29    │57,6 │156,0  │148,2  │304,2  │115,59 │60,84  │913    │356,72   │76,05  │43,28 │476,05 │151976│197560  │503875,8 │
├──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤
│30    │59,0 │3,9    │3,7    │7,6    │2,89   │1,52   │23     │8,91     │1,90   │1,08  │11,90  │3894  │5060    │12380,4  │
├──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤
│31    │36,1 │97,5   │92,6   │190,1  │72,24  │38,02  │570    │222,94   │47,53  │27,05 │297,52 │59642 │77528   │268967,6 │
├──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤
│32    │60,3 │117,0  │111,1  │228,1  │86,66  │45,61  │684    │267,44   │57,01  │32,45 │356,90 │11946 │155232  │374847,1 │
├──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼────────┼─────────┤
│По    │60,7 │3537,3 │3360,4 │6897,7 │2621,12│1379,54│20693  │6184,92  │1724,42│790,93│8700,28│169154│2338704 │6362717,9│
│участ-│     │       │       │       │       │       │       │         │       │      │       │      │        │         │
│ку    │     │       │       │       │       │       │       │         │       │      │       │      │        │         │
└──────┴─────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴────────┴─────────┘

Таблица 4.13

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

┌────────────────────────────┬───────────┬─────────┬──────────┬───────────┐
│    Категории работников    │ Условное  │Зарплата │Зарплата в│ Относится │
│                            │обозначение│в год без│   год    │    на     │
│                            │           │ начисл.,│с начисл.,│измеритель │
│                            │           │   руб.  │   руб.   │           │
├────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│Начальник и зам. начальника │З          │61530    │84604     │Г          │
│службы пути                 │ н.сл.п    │         │          │ б         │
├────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│Мастера и монтеры пути      │З          │382812   │526367    │Г          │
│                            │ мон       │         │          │ б         │
├────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│Ремонтники устройств        │З          │79200    │108900    │Г          │
│сигнализации и связи        │ св        │         │          │ б         │
├────────────────────────────┴───────────┴─────────┼──────────┼───────────┤
│Итого относится на грузооборот брутто             │719871    │           │
├────────────────────────────┬───────────┬─────────┼──────────┼───────────┤
│Водители автотранспорта и   │З          │106097   │145883    │Q          │
│др. работники               │ авт       │         │          │           │
├────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│Машинисты и составители     │З          │578945   │796050    │(лок.-час.)│
│                            │ бр        │         │          │           │
├────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│Начальник и зам. начальника │З          │37307    │51297     │(лок.-час.)│
│депо                        │ н,зам     │         │          │           │
├────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│Слесари, токари,            │З          │167045   │229687    │(лок.-час.)│
│электромонтеры депо и др.   │ с.т.э     │         │          │           │
├────────────────────────────┴───────────┴─────────┼──────────┼───────────┤
│Итого относится на локомотиво-часы                │1077034   │           │
├────────────────────────────┬───────────┬─────────┼──────────┼───────────┤
│Административно-            │З          │330000   │453750    │N          │
│управленческий персонал     │ ауп       │         │          │ пр-сд     │
├────────────────────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│Приемосдатчики              │З          │16899    │23237     │N          │
│                            │ пр-сд     │         │          │ пр-сд     │
├────────────────────────────┴───────────┴─────────┼──────────┼───────────┤
│Итого относится на вагонооборот                   │476987    │           │
├────────────────────────────┬───────────┬─────────┼──────────┼───────────┤
│Диспетчеры                  │З          │76534    │105234    │N          │
│                            │ д         │         │          │ пер       │
├────────────────────────────┴───────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│Всего по заработной плате               │1836370  │2525009   │           │
└────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────────┘

Таблица 4.14

ЗАТРАТЫ НА ТОПЛИВО И ГСМ

┌────────────┬────────┬──────┬──────────┬────────┬───────┬────────┬────────┐
│  Затраты   │Условное│Изме- │ Величина │Норма на│Расход,│Затраты,│Относит-│
│  топлива   │обозна- │ритель│измерителя│измери- │ тонн  │ руб. в │ся на   │
│            │чение   │      │          │тель    │       │  год   │измери- │
│            │        │      │          │        │       │        │тель    │
├────────────┼────────┼──────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤
│На передви- │З       │Г     │6362717,9 │4,02Е-06│25,58  │153469  │Г       │
│жение локо- │ пдв    │ бр   │          │        │       │        │ бр     │
│мотива с ва-│        │      │          │        │       │        │        │
│гонами и без│        │      │          │        │       │        │        │
├────────────┼────────┼──────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤
│На простои  │З       │Л     │790,93    │0,007   │5,54   │33219   │Г       │
│локомотивов │ гор    │ д    │          │        │       │        │ бр     │
│в горячем   │        │      │          │        │       │        │        │
│состоянии   │        │      │          │        │       │        │        │
├────────────┼────────┼──────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤
│На путейские│З       │L     │          │        │18,092 │108552  │Г       │
│работы      │ т.пр   │ п    │          │        │       │        │ бр     │
├────────────┴────────┴──────┴──────────┴────────┴───────┼────────┼────────┤
│Итого относится на грузооборот брутто                   │580552  │        │
├────────────┬────────┬──────┬──────────┬────────┬───────┼────────┼────────┤
│На эксплуа- │З       │Т     │          │        │17,731 │132983  │N       │
│тацию авто- │ авт    │ авт  │          │        │       │        │ пр-сд  │
│транспорта  │        │      │          │        │       │        │        │
├────────────┼────────┼──────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤
│На маневро- │З       │Л     │1724,42   │2,00Е-02│34,49  │206931  │N       │
│вую работу  │ т.ман  │ ман  │          │        │       │        │ пер    │
├────────────┼────────┼──────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┤
│На прочие   │        │      │1         │1       │1047134│1047134 │N       │
│нужды       │        │      │          │        │       │        │ пер    │
├────────────┴────────┴──────┴──────────┴────────┴───────┼────────┼────────┤
│Итого относится на число переработок вагонов            │1254065 │        │
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┤
│Всего затраты на топливо и ГСМ                          │1682287 │        │
└────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┘

Таблица 4.15

ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

┌──────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬────────────┐
│              Вид работ               │Затраты по│Затраты по│Относится на│
│                                      │ отчету,  │прогнозу, │ измеритель │
│                                      │руб. в год│руб. в год│            │
├──────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│Текущее содержание пути               │366728    │366728    │Г           │
│                                      │          │          │ бр         │
├──────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│Капитальный ремонт пути               │224983    │336000    │Г           │
│                                      │          │          │ бр         │
├──────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│Средний ремонт пути                   │75595     │150000    │Г           │
│                                      │          │          │ бр         │
├──────────────────────────────────────┴──────────┼──────────┼────────────┤
│Итого относится на грузооборот брутто            │852728    │            │
├──────────────────────────────────────┬──────────┼──────────┼────────────┤
│На эксплуатацию локомотивов           │36885     │40000     │лок.-час.   │
├──────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│Смена стрелочных переводов            │70599     │142000    │N           │
│                                      │          │          │ пр-сд      │
├──────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│На эксплуатацию автотранспорта        │92384     │100000    │N           │
│                                      │          │          │ пр-сд      │
├──────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│На эксплуатацию СЦБ и связи           │137037    │140000    │N           │
│                                      │          │          │ пр-сд      │
├──────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│На содержание зданий и сооружений     │187200    │200000    │N           │
│                                      │          │          │ пр-сд      │
├──────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤
│Прочие материальные затраты           │          │          │N           │
│                                      │          │          │ пр-сд      │
├──────────────────────────────────────┴──────────┼──────────┼────────────┤
│Итого относится на вагонооборот                  │582000    │            │
├──────────────────────────────────────┬──────────┼──────────┼────────────┤
│Всего затрат на другие материалы      │1191411   │1474728   │            │
└──────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴────────────┘

Таблица 4.16

АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ

┌────────────────────┬─────────────────┬───────┬───────┬──────────┬────────┐
│       Фонды        │   Балансовая    │ Доля  │Норма  │Отчисления│Относит-│
│                    │    стоимость    │участка│аморти-│          │ся на   │
│                    ├────────┬────────┤       │зации  │          │измери- │
│                    │ отчет  │прогноз │       │       │          │тель    │
├────────────────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴──────────┴────────┤
│Путевая техника                                                           │
├────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬──────────┬────────┤
│Базовый тягач       │196174  │196174  │1      │0,083  │16282     │Г       │
│                    │        │        │       │       │          │ бр     │
├────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼────────┤
│Тракторный прицеп   │11162   │11162   │0,6    │0,125  │837       │Г       │
│                    │        │        │       │       │          │ бр     │
├────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼────────┤
│Дрезина             │244688  │244688  │1      │0,048  │11745     │Г       │
│                    │        │        │       │       │          │ бр     │
├────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼────────┤
│Хоппер-дозатор      │83200   │83200   │0,6    │0,04   │1997      │Г       │
│                    │        │        │       │       │          │ бр     │
├────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼────────┤
│Экскаватор          │10630   │10630   │0,6    │0,125  │797       │Г       │
│                    │        │        │       │       │          │ бр     │
├────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сварочные аппараты  │3512    │3512    │1      │0,11   │386       │Г       │
│                    │        │        │       │       │          │ бр     │
├────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼────────┤
│Автопогрузчик       │18090   │18090   │0,2    │0,189  │684       │Г       │
│                    │        │        │       │       │          │ бр     │
├────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼────────┤
│Автокран            │208400  │208400  │0,2    │0,091  │3793      │Г       │
│                    │        │        │       │       │          │ бр     │
├────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼────────┤
│Снегоочиститель     │589557  │589557  │0,8    │0,083  │39147     │Г       │
│                    │        │        │       │       │          │ бр     │
├────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼────────┤
│Здания              │482463  │482463  │1      │0,025  │12062     │Г       │
│                    │        │        │       │       │          │ бр     │
├────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼────────┤
│Автотранспорт       │        │        │       │       │42587     │Г       │
│                    │        │        │       │       │          │ бр     │
├────────────────────┴────────┴────────┴───────┴───────┼──────────┼────────┤
│Итого относится на грузооборот брутто                 │130317    │        │
├────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────┼──────────┼────────┤
│Здание депо         │776472  │776472  │1      │0,012  │9318      │Ql      │
├────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼────────┤
│Железнодорожные пути│13275000│13275000│1      │0,04   │531000    │Ql      │
├────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼────────┤
│Сигнализация и связь│        │        │       │       │18511     │Ql      │
├────────────────────┴────────┴────────┴───────┴───────┼──────────┼────────┤
│Итого относится на грузооборот нетто                  │558829    │        │
├────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────┼──────────┼────────┤
│Локомотивы          │1509491 │1509491 │1      │0,05   │75475     │(лок.-  │
│                    │        │        │       │       │          │час.)   │
├────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼────────┤
│Оборудование депо   │440721  │440721  │1      │0,056  │24680     │(лок.-  │
│                    │        │        │       │       │          │час.)   │
├────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼────────┤
│Прочие основные     │        │        │       │       │          │(лок.-  │
│фонды               │        │        │       │       │          │час.)   │
├────────────────────┴────────┴────────┼───────┼───────┼──────────┼────────┤
│Итого относится на локомотиво-часы    │       │       │100155    │        │
├──────────────────────────────────────┴───────┴───────┼──────────┼────────┤
│Всего амортизационных отчислений                      │789301    │        │
└──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┘

Таблица 4.17

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

        Статья затрат         	 Затраты по 
отчету, руб.
   в год    	Затраты по
прогнозу, 
руб. в год	Относится на
 измеритель 	
Подготовка кадров             	7348        	8818      	Ql          	
Налог на землю                	62091       	74509     	Ql          	
Налог на пользователей дорог  	97274       	116729    	Ql          	
Налог на охрану окруж. среды  	2438        	2926      	Ql          	
Итого относится на грузооборот нетто       	202982    		
Налог на транспортные средства	3407        	4088      	Q           	
Содержание автотранспорта     	17970       	21564     	Q           	
Ремонт оргтехники             	2906        	3487      	Q           	
Охрана предприятия            	46226       	55471     	Q           	
Остальные, прочие             	24143       	28972     	Q           	
Итого относится на перевезенные тонны      	113582    		
Всего прочих затрат           	263803      	316564    		

Таблица 4.18

РАСХОДНЫЕ СТАВКИ

┌─────────────────────────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────┐
│       Измеритель        │    Ед.   │Расходы,│ Величина │Расходная│
│                         │измерения │руб./год│измерителя│ ставка, │
│                         │          │        │          │руб./изм.│
├─────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│Грузооборот брутто Г     │ткм брутто│1998156 │6362718   │0,31     │
│                    бр   │          │        │          │         │
├─────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│Грузооборот нетто Ql     │ткм нетто │761811  │2338704   │0,33     │
├─────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│Объем транспортировки Q  │тонн      │259465  │214810    │1,21     │
├─────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│Общие локомотиво-часы Л  │лок.-ч    │1217189 │8700      │139,90   │
├─────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│Количество переработанных│ваг.      │1191969 │6898      │172,81   │
│вагонов N                │          │        │          │         │
│         пр-сд           │          │        │          │         │
├─────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│Число операций по        │опер.     │1359299 │20693     │65,69    │
│переработке N            │          │        │          │         │
│             пер         │          │        │          │         │
├─────────────────────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┤
│Итого                    │          │6787889 │          │         │
└─────────────────────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┘

Таблица 4.19

ТАРИФНЫЕ СТАВКИ

N     
транс-
порти-
ровки 	Дальность
транспор-
тировки, 
км       	Прогнозируемый
    объем     
транспорт., т 	Тариф на 
тонну без
 прибыли 	Тариф на  
тонну с   
рентабель-
ностью 35%	Тариф на  
тонно-км с
рентабель-
ностью 35%	Прогнози-
руемый   
годовой  
доход,   
руб.     	
1     	1        	163           	19,7     	26,6      	26,6      	4334     	
2     	1        	181           	17,9     	24,2      	24,2      	4384     	
3     	1        	243           	19,8     	26,7      	26,7      	6493     	
4     	1        	822           	28,4     	38,3      	38,3      	31513    	
5     	1        	234           	26,7     	36,0      	36,0      	8428     	
6     	1        	4233          	18,3     	24,8      	24,8      	104797   	
7     	3        	23540         	21,0     	28,3      	9,4       	666883   	
8     	3        	3838          	26,7     	36,1      	12,0      	138417   	
9     	4        	625           	23,8     	32,2      	8,0       	20103    	
10    	4        	66            	27,4     	37,0      	9,3       	2443     	
11    	4        	6191          	33,1     	44,7      	11,2      	277028   	
12    	4        	3031          	23,1     	31,2      	7,8       	93951    	
13    	4        	1559          	21,9     	29,6      	7,4       	46190    	
14    	5        	34228         	24,4     	32,9      	6,6       	1125449  	
15    	5        	250           	23,7     	32,0      	6,4       	8003     	
16    	6        	4062          	25,8     	34,8      	5,8       	141555   	
17    	6        	1179          	24,6     	33,2      	5,5       	39114    	
18    	11       	21368         	31,7     	42,8      	3,9       	913734   	
19    	12       	2278          	33,0     	44,6      	3,7       	101499   	
20    	12       	252           	31,2     	42,1      	3,5       	10611    	
21    	12       	5483          	41,0     	55,4      	4,6       	303711   	
22    	14       	66794         	32,9     	44,4      	3,2       	2968849  	
23    	19       	1087          	42,3     	57,1      	3,0       	62117    	
24    	19       	332           	71,6     	96,6      	5,1       	32079    	
25    	19       	316           	61,5     	83,1      	4,4       	26255    	
26    	21       	706           	51,5     	69,6      	3,3       	49127    	
27    	21       	560           	42,4     	57,2      	2,7       	32046    	
28    	21       	11419         	42,1     	56,8      	2,7       	648751   	
29    	22       	8980          	45,9     	62,0      	2,8       	556940   	
30    	22       	230           	44,7     	60,4      	2,7       	13892    	
31    	72       	3524          	64,1     	86,5      	3,9       	304988   	
32    	22       	7056          	44,1     	59,5      	2,7       	419968   	
		214810        				9163651